Data/hora: 23/06/2024 20:25:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	27/08/1997	
Data da última atualização: 	27/08/1997	
Autoria: 	GALLI, J. C.; NAKANO, O.	
Título: 	Viabilidade da pulverizacao eletrohidrodinamica no controle do acaro-branco do algodoeiro.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.4, p.369-373, abr. 1986.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho foi conduzido com a variedade de algodoeiro, IAC-19, durante 1983/84, e teve como objetivo comparar a eficacia do pulverizador eletrohidrodinamico Electrodyn (energia eletrostatica, inventado e patenteado pela Imperial Chemical Industries, Reino Unido) com a pulverizacao de pressao hidraulica manual e tratorizada, quanto ao controle do acaro. Foi empregado dicofol nas concentracoes de 40%, 0,14% e 0,11%, respectivamente para Electrodyn, pulverizador tratorizado convencional e pulverizador manual. Concluiu-se que no controle de Polyphagotarsonemus latus, todos os tratamentos empregados mostraram eficiencia (inclusive em ultra-baixo-volume-UBV-), sem diferenca significativa entre si. Este fato, levando em consideracao as pulverizacoes de pressao hidraulica manuais e tratorizadas (que empregam altos volumes), indicou a drastica reducao do volume de calda  pulverizada quando se emprega o Electrodyn (UBV), sem detrimento da eficiencia na aplicacao de acaricidas.	
Palavras-Chave: 	Electrodyn system; Electrostatic spray; Manual pressure spray; Pulverizacao eletrostatica; Pulverizacao manual; Sistema Electrodyn.	
Thesagro: 	Polyphagotarsonemus Latus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19512-1) - UMT - AP - -- -  - P474 - 63072081 - DIS