Data/hora: 20/06/2024 12:58:59

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 12/03/2020
Data da última atualização: | 12/03/2020
Autoria: | MBAMU, M. F. A. de O.; NASCIMENTO, A. M. do; GARCIA, R. A.; JESUS, D. S. de.
Afiliação: | Mayra Ferreira Alves de Oliveira Mbamu, Engenheira Florestal, mestra em Ciências Ambientais e Florestais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Alexandre Miguel do Nascimento, Professor Titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Rosilei Aparecida Garcia, Professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Daiana Souza de Jesus, Engenheira Florestal, mestra em Ciências Florestais, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.
Título: | Propriedades mecânicas em duas espécies de bambu submetidas a tratamentos térmicos.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 37, n. 1, e26547, 2020.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Mechanical properties of two bamboo species subjected to heat treatments.
Conteúdo: | O bambu é um material muito versátil, que apresenta elevada resistência físicomecânica, além de leveza e flexibilidade. Pode ser utilizado em diversas áreas, como alimentação, movelaria, construção civil, artesanato etc. O tratamento térmico pode ser aplicado ao bambu, para propiciar melhorias de estabilidade dimensional e modificar a cor e as propriedades mecânicas do material. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas de Phyllostachys aurea e Bambusa tuldoides. O tratamento térmico foi aplicado em três temperaturas e durações de tempo: 160, 180 e 200ºC, por 15, 30 e 45 min, respectivamente. Os ensaios mecânicos foram realizados com a utilização da máquina de ensaio universal Contenco. Houve redução da resistência à compressão, com o aumento das temperaturas de tratamento. A resistência ao cisalhamento reduziuse 47% em B. tuldoides, em comparação ao controle, considerando-se o tempo de tratamento de 45 min, e 59%, considerando-se a temperatura de 200°C. Em P. aurea, houve redução de 31,5% de resistência ao cisalhamento, em comparação ao controle a 200ºC. O módulo de elasticidade à flexão (MOE) apresentou discreta elevação com o incremento da temperatura de tratamento.
Palavras-Chave: | Ensaio mecânico; Mechanical tests; Modificação térmica; Módulo de elasticidade; Phyllostachys aurea; Thermal modification.
Thesaurus Nal: | Bambusa tuldoides; Modulus of elasticity.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/211748/1/Propriedades-mecanicas-em-duas-especies-de-bambu.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (64512-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS