Data/hora: 23/09/2024 12:17:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	21/01/2019	
Data da última atualização: 	21/01/2019	
Autoria: 	RIBES, D. D.; ZANATTA, P.; GATTO, D. A.; MAGALHAES, W. L. E.; BELTRAME, R.	
Afiliação: 	Débora Duarte Ribes, EIM/PPGCEM/UFPel; Paula Zanatta, EIM/PPGCEM/UFPel; Darci Alberto Gatto, EIM/PPGCEM/UFPel; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Rafael Beltrame, EIM/PPGCEM/UFPel.	
Título: 	Produção de suspensões nanofibrilares de celulose vegetal por meio de processo combinado: avaliação do gasto energético.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Matéria, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, e-12269, 2018. 9 p.	
DOI: 	1590/S1517-707620180004.0603	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo tem por objetivo produzir nanofibrilas de celulose vegetal com polpa Kraft marrom e branqueada por meio de um pré-tratamento enzimático e posteriormente um mecânico, denominado assim como processo combinado, com o intuito de diminuição de gasto energético. Para isso, as amostras de polpas de celulose foram previamente desestruturadas e encharcadas em água destilada com concentração de 3% de sólidos, afim de homogeneizá-las. Na hidrólise enzimática utilizou-se a enzima comercial Cellic CTec2, em porcentagens que variaram de 0,01 a 0,1% por diferentes períodos (1 e 2 horas). Após o tempo de hidrólise, a polpa foi passada em um moinho de discos, onde nesse processo ocorreu a medida do consumo do gasto energético com auxílio de um medidor de energia. Para a produção do gel, as polpas foram processadas pelo moinho de disco em ciclos de passagens. Para a inibição enzimática o conteúdo foi aquecido à 85°C. Os géis foram armazenados em resfriamento de 5°C. O processo foi caracterizado pelo gasto energético medido a cada amostra, além de ser medido o rendimento de cada gel produzido. De acordo com os resultados o processo combinado, apresentou-se viável para a produção de nanofibrilas de celulose vegetal, pois este diminui o gasto energético comparado com o processo mecânico e com a menor carga enzimática (0,01%). A polpa marrom mesmo sem ter passado por processos de deslignificação mostrou-se promissora na produção das nanofibrilas de celulose vegetal.	
Palavras-Chave: 	Celulose nanofibrils; Combined process; Energetic waste; Enzima Cellic CTec2; Gasto energético; Nanofribila de celulose; Polpa kraft; Processo combinado.	
Thesaurus Nal: 	Kraft pulp.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191016/1/2018-Washington-RM-Producao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56722-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS