Data/hora: 22/06/2024 10:40:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	13/02/2004	
Data da última atualização: 	29/10/2018	
Autoria: 	NOBRE, R. G.; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; SANTOS, F. J. de S.; BEZERRA, I. L.; GURGEL, M. T.	
Afiliação: 	Reginaldo Gomes Nobre, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Pedro Dantas Fernandes, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Hans Raj Gheyi, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; FRANCISCO JOSE DE SEIXAS SANTOS, CPAMN; Idelfonso Leandro Bezerra, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Marcelo Tavares Gurgel, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola.	
Título: 	Germinação e formação de mudas enxertadas de gravioleira sob estresse salino.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, n. 12, p. 1365-1371, dez. 2003	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Germination and formation of grafted seedlings of soursop under saline stress.	
Conteúdo: 	A expansão da fruticultura no Nordeste brasileiro pode sofrer limitações, já que algumas áreas com elevado potencial de cultivo são abastecidas por água de qualidade insatisfatória. Considerando a potencialidade de cultivo da gravioleira (Annona muricata L.) na região e o fato de não existir dados sobre a produção de mudas enxertadas dessa espécie, sob estresse salino, conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre o tipo 'Crioula' tendo 'Morada' como porta-enxerto. A água de irrigação de condutividade elétrica entre 0,5 e 5,5 dS m-1 foi preparada mantendo-se proporção equivalente a 7:2:1, entre Na:Ca:Mg, respectivamente; o delineamento foi em blocos casualizados, com quatro repetições, 54 plantas por parcela. Foram avaliados: germinação, formação do porta-enxerto (número de folhas, altura de plantas, diâmetro do caule, matéria seca de parte aérea e de raiz, área foliar e número de plantas aptas à enxertia) e número de enxertos vivos. A porcentagem de germinação da gravioleira não foi afetada pelo estresse salino, porém a velocidade de emergência e o acúmulo de fitomassa foram reduzidos com aumento da salinidade da água de irrigação. Pode-se usar água com até 1,5 dS m-1 de condutividade elétrica na formação de mudas de graviola.	
Thesagro: 	Água de Irrigação; Annona Muricata; Condutividade Eletrica; Salinidade.	
Thesaurus Nal: 	electrical conductivity; irrigation water; salinity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/25837/1/v38n12a02.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (25837-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS