Data/hora: 25/05/2024 12:44:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	11/02/2014	
Data da última atualização: 	03/06/2022	
Autoria: 	GOMES, I. A. S.; OLIVEIRA, M. E. C.; VERAS, C. A. G.; LAMEIRA, H. de O.; GOMES, A. L. S.	
Afiliação: 	IGOR ALBERTO SILVA GOMES, CPATU; MARCOS ENE CHAVES OLIVEIRA, CPATU; CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS, UNB; HÉLCIO DE OLIVEIRA LAMEIRA, ADVOGADO; ANANDA LORENA SILVA GOMES, ADVOGADA.	
Título: 	O aumento da produção de carvão vegetal por meio carbonização em alta pressão.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOENERGIA, 8., 2013, São Paulo. Anais... São Paulo: CIPA, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Carvão vegetal é largamente utilizado em alguns setores da indústria brasileira, e o estudo de dispositivos para melhorar a conversão de biomassa em carvão é muito importante para o setor. A carbonização em alta pressão testadas neste trabalho é uma possível rota para o aumento da produção de carvão. Os experimentos foram realizados em um reator de leito fixo usando uma resistência de cartucho como elemento de aquecimento, tendo a temperatura monitorada por um termopar associado a um controlador PID. O tempo de aquecimento, a taxa de aquecimento, a pressão e o tempo de residência foram monitorados para estabelecer maiores rendimentos na produção de carvão. A taxa de aquecimento foi mantida em 20°C/min. O tempo de residência variou de um baixo nível de 55 minutos para um nível elevado de 95 minutos e os níveis de pressão partiu da pressão atmosférica e uma pressão de 5 bar positiva. Utilizaram-se no processo endocarpo de dendê (Elaeis guianeensis) e serragem de eucalipto (Eucalyptus spp.), contudo nos testes em pressão positiva somente a serragem pode ser neste momento testada. Com a pressão atmosférica e o tempo de permanência em 55 minutos o rendimento em carvão da serragem de eucalipto foi de 43%, enquanto que a 5 bar e 95 minutos de tempo de residência do rendimento foi de 47%. O endocarpo de dendê teve um rendimento de 41% e foi medida apenas a pressão atmosférica. Estes resultados indicam que uma pressão positiva aumenta o rendimento em carvão vegetal e que possivelmente fará o mesmo com as outras materiais primas a serem utilizadas, incluindo o endocarpo de dendê, o qual será o próximo passo do trabalho.	
Thesagro: 	Carbonização; Carvão Vegetal; Pressão.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96945/1/Trabalho-Bioenergia.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (49218-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS