Data/hora: 19/06/2024 04:30:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	02/10/2006	
Data da última atualização: 	17/03/2021	
Autoria: 	GOMES, M. A. F.; SPADOTTO, C. A.; PESSOA, M. C. P. Y.	
Afiliação: 	MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES, CNPMA; CLAUDIO APARECIDO SPADOTTO, CNPMA; MARIA CONCEICAO PERES YOUNG PESSOA, CNPMA.	
Título: 	Avaliação da vulnerabilidade natural do solo em áreas agrícolas: subsídio à avaliação do risco de contaminação do lençol freático por agroquímicos.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v.12, p. 169-179, 2002	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Procurou-se mostrar que a vulnerabilidade natural do solo é um parâmetro fundamental nos estudos de avaliação de riscos ambientais, sobretudo em áreas de grande fragilidade, como as áreas de recarga dos aqüíferos sedimentares. Para esse estudo foi adotada uma área típica de recarga direta do Aqüífero Guarani, caracterizada pela microbacia do Córrego do Espraiado, localizada na região de Ribeirão Preto/SP (Brasil). Os procedimentos consistiram na integração dos parâmetros condutividade hidráulica, declividade e profundidade do lençol freático dos principais solos da área objeto de estudo . A condutividade hidráulica foi determinada com a adoção do método da coluna saturada, com valores considerados a partir de estimativa classificada em baixa, média e alta. Nessa estimativa, levou-se em conta a integração dos dados de textura, estrutura, estabilidade de agregados e profundidade do solo, que foram submetidos a tratamento estatístico para validação do método proposto. As correlações foram diretas entre condutividade hidráulica medida e condutividade hidráulica estimada. A declividade da área foi obtida a partir de mapas planialtimétricos, em escala 1:10.000, que permitiram o agrupamento em três classes: baixa, suave e acentuada. Seqüencialmente, foi estabelecida relação matricial entre as classes de condutividade hidráulica e as de declividade, resultando na classificação relativa dos potenciais de infiltração e de escoamento superficial da água para toda a microbacia. Concluiu-se que essas informações combinadas com aquelas relativas à condutividade hidráulica, declividade do terreno e profundidade do solo permitiram, de forma satisfatória, estimar em três classes ( baixa, média e alta) a vulnerabilidade natural dos solos representativos das áreas de recarga do Aqüífero Guarani na região estudada.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Impacto Ambiental; Lençol Freático; Poluição da Água.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/163868/1/Gomes-Avaliacao-6410.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6410-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2006.00046 - DIS