Data/hora: 24/09/2024 14:51:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	05/12/2017	
Data da última atualização: 	08/08/2019	
Autoria: 	GONÇALVES, A. M.	
Afiliação: 	Alexandra Mary Gonçalves, UFSCar.	
Título: 	Desenvolvimento de procedimentos para a síntese e caracterização de catalisadores e de biodiesel.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	2017.	
Páginas: 	127 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Orientado por Ana Rita de Araujo Nogueira, Embrapa Pecuária Sudeste.	
Conteúdo: 	Catalisadores básicos nanométricos do tipo ABO3 foram sintetizados pelo método de combustão em solução de nitrato-b-alanina. Os pós dos catalisadores foram formados por autocombustão em tempos de até 5 min e demonstraram alta cristalinidade e fase única, sem necessidade da etapa de calcinação. Análises de DRX mostraram que os óxidos de cálcio formados (CaZrO3 e Ca0.9Li0.6Zr0.9O3) apresentam estrutura perovskita com sistema ortorrômbico, enquanto que para o óxido Li2ZrO3 foi observada uma estrutura monoclínica, resultados avaliados com o refinamento de Rietveld. Diferentes técnicas foram empregadas para a caracterização dos catalisadores (MEV-FEG, TPD-CO2, TGA, fisissorção de N2 (BET), ICP OES, MIP-OES, WD-XRF e FT-IR). Foram realizados diferentes métodos de decomposição ácida, em substituição ao emprego de HF, para análise elementar dos óxidos. Com recuperação obtida entre 92 e 101%, com baixos desvios e LOQs. A atividade catalítica dos materiais foi testada na reação de transesterificação etílica com acetato de metila (reação modelo). Ca0.9Li0.6Zr0.9O3 foi o óxido mais ativo, atingindo 92% de conversão em acetato de etila, seguido pelo Li2ZrO3, com 64% de conversão. O CaZrO3 apresentou atividade catalítica desprezível. Testes de reuso dos catalisadores contendo Li indicaram conversão média de cerca de 50% até o 6° reuso. A incorporação de Li ao zirconato produziu alterações texturais e de propriedades básicas, resultando catalisadores mais eficientes e promissores para a transesterificação. O Ca0.9Li0.6Zr0.9O3, também foi avaliado na reação com óleo de soja para produzir biodiesel, com rendimento de 60% m/m para condições amenas de reação (razão molar óleo/etanol 1:12 e 50°C por 30 min). Embora tenha sido detectada lixiviação de íons metálicos dos materiais mais ativos, não foi observada reação em fase homogênea. Um sistema composto por reator rotativo e micro-ondas (RPB + MW) foi desenvolvido para a produção contínua de biodiesel com reação instantânea de transesterificação etílica sob catálise heterogênea. Teor de ésteres totais de 19% foi obtido com um tempo de apenas 1 minuto de coleta de produtos, demonstrando ser um sistema promissor para a aplicação proposta.	
Palavras-Chave: 	Catalisadores.	
Thesagro: 	Combustão.	
Thesaurus Nal: 	biodiesel.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (24249-1) - UPA - TS - DD - TS-2017.00879 - GON - 2017.00312 - DIS