Data/hora: 25/06/2024 00:10:26

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 04/01/2008
Data da última atualização: | 09/07/2018
Autoria: | SILVA, J. Q.; SOUZA, M. I. T. de; GONÇALVES, P. de S.; AGUIAR, A. T. da E.; GOUVÊA, L. R. L.; PINOTTI, R. N.
Afiliação: | Juliano Quarteroli Silva, Instituto Agronômico/Programa Seringueira; Mario Ivo Tavares de Souza, Fazenda Sant a Gilda/Grupo Rodobéns Agrícola e Pecuária Ltda.; Paulo de Souza Gonçalves, Instituto Agronômico/Programa Seringueira; Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Instituto Agronômico/Programa Seringueira; Lígia Regina Lima Gouvêa, Instituto Agronômico/Programa Seringueira; Raquel Nakazato Pinotti, Apta Regional Centro Oeste.
Título: | Viabilidade econômica de diferentes sistemas de sangria em clones de seringueira.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 3, p. 349-356, mar. 2007
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Economic viability of different tapping systems in rubber tree clones.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo e os aspectos econômicos de três clones de seringueira [Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Muell. Arg.], sob nove sistemas de sangria. O experimento foi instalado sob delineamento de blocos ao acaso com parcelas subdivididas no tempo. Os tratamentos principais foram os clones PR 255, RRIM 600 e GT 1, submetidos aos seguintes sistemas de sangria: ½S d/3 6d/7.11m/y.ET 2,5% Pa La 8/y; ½S d/3 6d/7.11m/y.ET 5,0% Pa La 8/y; ½S d/4 6d/7.11m/y.ET 2,5% Pa La 8/y; ½S d/4 6d/7.11m/y.ET 5,0% Pa La 8/y; ½S d/5 6d/7.11m/y.ET 2,5% Pa La 8/y; ½S d/5 6d/7.11m/y.ET 5,0% Pa La 8/y; ½S d/7 6d/7.11m/y.ET 2,5% Pa La 8/y; ½S d/7 6d/7.11m/y.ET 5,0% Pa La 8/y e ½S d/2 6d/7.11m/y (testemunha). As variáveis estudadas foram: perímetro do caule, produtividade de borracha seca e secamento do painel. Também foi avaliada a viabilidade econômica dos sistemas de sangria. Observaram-se maior produtividade e rentabilidade dos sistemas ½S d/3.ET 2,5% 8/y para os clones PR 255 e RRIM 600 e ½S d/7.ET 2,5% 8/y para o clone GT 1, comparados com a testemunha. A maior e a menor porcentagem de secamento do painel foram observadas nos sistemas ½S d/3 ET 5,0% 8/y e ½S d/7.ET 5,0% 8/y, respectivamente
Palavras-Chave: | borracha natural; brown bast; economy; estimulação; natural rubber; secamento do painel; stimulation.
Thesagro: | Economia; Hevea Brasiliensis.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/106940/1/Viabilidade.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (41006-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS