Data/hora: 05/06/2024 00:27:40

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 07/10/2003
Data da última atualização: | 24/02/2010
Autoria: | ZUCOLOTTO, V.; GREGÓRIO FILHO, R.; AVLYANOV, J.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Infuência de negro de fumo modificado com polyanilina na estrutura de compósitos com poli(fluoreto de vinilideno).
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Polímeros: ciência e tecnologia, v. 12, n. 3, p. 213-219, jul./set. 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Compósitos de condutores elétricos a base de poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) e negro de fumo modificado com polianilina (Eeonomer) foram preparados através do processamento por fusão. Resultados de reometria de torque indicaram que a presença de polianilina no negro de fumo é vantajosa ao processamento por fusão, reduzindo a viscosidade do fundido em comparação com a aditivação com negro de fumo puro. Compósitos contendo acima de 5% em peso de Eeonomer apresentaram condutividade da ordem de 10 elevado a -2 S;cm. Esse valor se manteve estável mesmo após tratamento térmico a 150° C por 170 h em atmosfera ambiente. Análises por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e difração de Raios-X mostraram que o tipo e a quantidade de Eeonomer, assim como a taxa de resfriamento da amostra, podem afetar a temperatura de fusão, o grau de cristalinidade e a fase cristalina do PVDF presente no compósito.
Palavras-Chave: | Negro de fumo; Poli(fluoreto de vinilideno); Polianilina.
Thesagro: | Processamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8131-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00138 -  - 2002.00138 - DIS