Data/hora: 05/06/2024 02:10:03

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 05/03/1998
Data da última atualização: | 05/03/1998
Autoria: | GUERRA, A. F.
Título: | Tensao de agua no solo: efeito sobre a produtividade e qualidade dos graos de cevada.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 30, n.2, p.245-254, 1995.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de tres niveis de agua no solo (187, 824 e 1.000 kPa), aplicados em tres fases do ciclo da cultura (fase I= emergencia ate inicio do perfilhamento, fase II = inicio do perfilhamento ate florescimento completo e fase III= florescimento completo ate graos em massa dura), sobre o desenvolvimento, o rendimento e a qualidade dos graos de cevada. Durante a fese I, todos os tratamentos foram irrigados a 187 kPa. Foi incluido um tratamento irrigado a 187 kPa, em que se aplicou cycocel. Irrigacao a 187 kPa em todo o ciclo da cultura, com e sem cycocel, resultou nos mais altos rendimentos. Os tratamentos irrigados a 824 kPa, em pelo menos umas das fases de desenvolvimento, tiveram seus rendimentos reduzidos significativamente, porem o teor de proteina dos graos permaneceu dentro dos limites desejados. A aplicacao de uma tensao de 1.000 kPa causou uma queda drastica do rendimento e da qualidade de graos. Irrigacao a 824 kPa na fase II de desenvolvimento reduziu  a altura de planta como a aplicacao de cycocel.
Palavras-Chave: | Brasil; Tensao de agua no solo.
Thesagro: | Cerrado; Cevada; Hordeum Vulgare; Irrigação.
Thesaurus Nal: | barley; Brazil; irrigation; soil water potential.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (10993-1) - UPC - SP - -- - CRI4502 -  - CRI4502 - DIS