Data/hora: 06/06/2024 02:51:26

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Cerrados; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/12/2004
Data da última atualização: | 28/10/2009
Autoria: | GUERRA, A. F.; FIALHO, J. de F.; ROCHA, O. C.; EVANGELISTA, W.
Título: | Produtividade e qualidade de raízes de mandioca em resposta ao regime hídrico e a densidade de plantio.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2003.
Páginas: | 12 p.
Série: | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 99).
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes espaçamentos de plantas, em duas variedades de mandioca, sobre a produtividade e a qualidade do produto quando submetidos a quatro regimes de irrigação. Os espaçamentos de plantas utilizados foram 60*60;100*60*120*60 cm, e os valores de tensão de agua no solo, usados nos quatro ensaios, foram 33,60,100 e 500 kPa medidos a 10 cm de profundidade. Sempre que a tensão de agua no solo atingia os valores predeterminados, procedia-se à irrigação para elevar o conteúdo de agua na camada superficial de 35 cm até a capacidade de campo. As tenções de 33 e 60 kPa foram monitoradas por tensiômetros e as de 100 e de 500 kPa, por blocos de gesso. Verificou ? se redução linear da produtividade com o aumento da densidade de plantio, demonstrando que em maiores populações, a cultura da mandioca apesenta perda significativa de produtividade. Por sua vez, não houve diferenças em relacao aos regimes hidricos. Isso, provavelmente correu devido ao longo período de crescimento que inclui parte da seca e das chuvas, criando condições para as plantas se recuperarem do deficit hídrico imposto. Isso se associa a mecanismos eficientes na resistência a estresse de agua em mandioca. ABSTRACT: This work aimed to evalute the effect of four plant spacing in two cassava cultivars on root yield and quality, at four soil water tensions: 33, 60 100 e 500 kPa. The plant spacing tested were 60*60*,80*60, 100*60 and 120*60 cm. Measurementes at a depth of 10 cm, were used to indicate the irrigation moment. water applied to bring the soil profile of 35 cm to field capacity condition. Tension of 33 and 60kPa were monitored directly by tensiometrs and 100 and 500 kPa by gypsum blocks. Linear decrease in yield was verified with increasing population. On the hand, no significant diferences were verified from water tension treatments. It probably ocurred due to the long growing period, which inclused part of the dry and wet season, creating the opportunity to compensate from water stress. This is associated to efficient water stress mechanisms in cassava plant.
Palavras-Chave: | Blocos de gesso e estresse hídrico; Drought stress; Estresse hídrico; Gypsum blocks: Water stress; Irrigation equipment; Maninhot esculenta; Productivity; Quality; Soil water tension; Tensao; Tensão de água no solo; Tensiômetros; Tesiomêtro.
Thesagro: | Água; Deficiência Hídrica; Irrigação; Mandioca; Manejo de Água; Manihot Esculenta; Plantio; Produtividade; Qualidade; Solo; Tensiômetro.
Thesaurus Nal: | cassava; irrigation; soil water potential; tensiometers; water management.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2009/25025/1/bolpd_99.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

AI-SEDE - (29745-1) - EMB - FL - -- - 03716 - CPAC - 03716 - DIS
AI-SEDE - (29745-2) - EMB - FL - -- - 03716 - CPAC - 03716 - DIS
CPAO - (23401-1) - EMB - FL - -- - FOL 14029 -  - FOL 14029 - DIS
CPAC - (25025-1) - UMT - FL - -- - FOL7407 -  - CRI6384 - DIS
CPAC - (25025-2) - UMT - FL - -- - FOL7407 -  - FOL7407 - DIS