Data/hora: 09/06/2024 09:33:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	12/01/1997	
Data da última atualização: 	27/08/2019	
Autoria: 	GUERRA, A. F.; SLACK, D. C.	
Afiliação: 	ANTONIO FERNANDO GUERRA, CPAC; Donald Carl Slack, Arizona University.	
Título: 	Resistência aerodinâmica: efeito dos métodos usados para especificar os parâmetros de rugosidade da superfície vegetada.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 31, n. 10, p. 673-681, out. 1996.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Aerodynamic resistance: effect of the methods used the specify the vegetated surface roughness parameters.	
Conteúdo: 	Os objetivos deste estudo foram determinar os parametros de rugosidade da superficie vegetada para momento (Zom) e para calor sensivel (Zoh) e examinar os efeitos dos criterios utilizados na obtencao desses parametros no calculo das resistencias aerodinamicas para momento e calor sensivel. A analise dos dados coletados sobre grama bermuda indicam que o parametro Zom e virtualmente constante em velocidades do vento superiores a 2 m/s; porem, esse parametro cresce rapidamente nas velocidades de vento inferiores. Com velocidade de vento superior a 2 m/s, foi encontrado um valor medio de Zom igual a 0,0006m e um valor medio de Zoh de 0,00015m, o qual e aproximadamente 1/7,6 de Zom. O uso de diferentes criterios para especificar os parametros de rugosidade da superficie resultaram em diferencas significativas no calculo das resistencias aerodinamicas.	
Palavras-Chave: 	Calor sensivel; comprimento de rugosidade; Friction velocity; Momento; Numero de Reynolds rugoso; Rough Reynolds number; Roughness lenght; Sensible heat; Velocidade de friccao.	
Thesaurus Nal: 	momentum.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19334/1/pab96_01_out.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19334-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS