Data/hora: 09/06/2024 09:49:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	05/03/1998	
Data da última atualização: 	05/03/1998	
Autoria: 	GUERRA, A. F.	
Título: 	Tensao de agua no solo: efeito sobre a produtividade e qualidade dos graos de cevada.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 30, n.2, p.245-254, 1995.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de tres niveis de agua no solo (187, 824 e 1.000 kPa), aplicados em tres fases do ciclo da cultura (fase I= emergencia ate inicio do perfilhamento, fase II = inicio do perfilhamento ate florescimento completo e fase III= florescimento completo ate graos em massa dura), sobre o desenvolvimento, o rendimento e a qualidade dos graos de cevada. Durante a fese I, todos os tratamentos foram irrigados a 187 kPa. Foi incluido um tratamento irrigado a 187 kPa, em que se aplicou cycocel. Irrigacao a 187 kPa em todo o ciclo da cultura, com e sem cycocel, resultou nos mais altos rendimentos. Os tratamentos irrigados a 824 kPa, em pelo menos umas das fases de desenvolvimento, tiveram seus rendimentos reduzidos significativamente, porem o teor de proteina dos graos permaneceu dentro dos limites desejados. A aplicacao de uma tensao de 1.000 kPa causou uma queda drastica do rendimento e da qualidade de graos. Irrigacao a 824 kPa na fase II de desenvolvimento reduziu  a altura de planta como a aplicacao de cycocel.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Tensao de agua no solo.	
Thesagro: 	Cerrado; Cevada; Hordeum Vulgare; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	barley; Brazil; irrigation; soil water potential.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (10993-1) - UPC - SP - -- - CRI4502 -  - CRI4502 - DIS