Data/hora: 16/06/2024 17:32:08

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/01/1997
Data da última atualização: | 03/09/2019
Autoria: | GUERRA, A. F.
Afiliação: | ANTONIO FERNANDO GUERRA, CNPCa.
Título: | Tensão de água no solo: efeito sobre a produtividade e qualidade dos grãos de cevada.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 2, p. 245-254, fev. 1995.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Soil-water tension: effect on yield and grain quality of barley.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de três níveis de tensão de agua no solo (187, 824 e 1.000 kPa), aplicados em três fases do ciclo da cultura (fase I = emergência ate inicio do perfilhamento, fase II = inicio do perfilhamento ate florescimento completo e fase III = florescimento completo ate grãos em massa dura), sobre o desenvolvimento, o rendimento e a qualidade dos grãos de cevada. Durante a fase I, todos os tratamentos foram irrigados a 187 kPa. Foi incluído um tratamento irrigado a 187 kPa, em que se aplicou cycocel. Irrigação a 187 kPa em todo o ciclo da cultura, com e sem cycocel, resultou nos mais altos rendimentos. Os tratamentos irrigados a 824 kPa, em pelo menos uma das fases de desenvolvimento, tiveram seus rendimentos reduzidos significantemente, porem o teor de proteína dos grãos permaneceu dentro dos limites desejados. A aplicação de uma tensão de 1.000 kPa causou uma queda drástica do rendimento e da qualidade de grãos. Irrigação a 824 kPa na fase II de desenvolvimento reduziu a altura de planta como a aplicação de cycocel.
Palavras-Chave: | Blocos de gesso; Estresse hidrico; Gypsum blocks; Tensiometros.
Thesagro: | Irrigação.
Thesaurus Nal: | irrigation; tensiometers; water stress.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19384/1/pab13_fev_95.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19384-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS