Data/hora: 06/06/2024 14:52:42

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 13/02/2004
Data da última atualização: | 29/10/2018
Autoria: | NOBRE, R. G.; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; SANTOS, F. J. de S.; BEZERRA, I. L.; GURGEL, M. T.
Afiliação: | Reginaldo Gomes Nobre, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Pedro Dantas Fernandes, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Hans Raj Gheyi, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; FRANCISCO JOSE DE SEIXAS SANTOS, CPAMN; Idelfonso Leandro Bezerra, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola; Marcelo Tavares Gurgel, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/Centro de Ciências e Tecnologia/Departamento de Engenharia Agrícola.
Título: | Germinação e formação de mudas enxertadas de gravioleira sob estresse salino.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, n. 12, p. 1365-1371, dez. 2003
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Germination and formation of grafted seedlings of soursop under saline stress.
Conteúdo: | A expansão da fruticultura no Nordeste brasileiro pode sofrer limitações, já que algumas áreas com elevado potencial de cultivo são abastecidas por água de qualidade insatisfatória. Considerando a potencialidade de cultivo da gravioleira (Annona muricata L.) na região e o fato de não existir dados sobre a produção de mudas enxertadas dessa espécie, sob estresse salino, conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre o tipo 'Crioula' tendo 'Morada' como porta-enxerto. A água de irrigação de condutividade elétrica entre 0,5 e 5,5 dS m-1 foi preparada mantendo-se proporção equivalente a 7:2:1, entre Na:Ca:Mg, respectivamente; o delineamento foi em blocos casualizados, com quatro repetições, 54 plantas por parcela. Foram avaliados: germinação, formação do porta-enxerto (número de folhas, altura de plantas, diâmetro do caule, matéria seca de parte aérea e de raiz, área foliar e número de plantas aptas à enxertia) e número de enxertos vivos. A porcentagem de germinação da gravioleira não foi afetada pelo estresse salino, porém a velocidade de emergência e o acúmulo de fitomassa foram reduzidos com aumento da salinidade da água de irrigação. Pode-se usar água com até 1,5 dS m-1 de condutividade elétrica na formação de mudas de graviola.
Thesagro: | Água de Irrigação; Annona Muricata; Condutividade Eletrica; Salinidade.
Thesaurus Nal: | electrical conductivity; irrigation water; salinity.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/25837/1/v38n12a02.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (25837-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS