Data/hora: 22/06/2024 06:53:10

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 05/03/2018
Data da última atualização: | 19/02/2021
Autoria: | FÉLIX, C. G. S.; GALVANI, F.
Afiliação: | CRISLAINE GOMES SOUZA FÉLIX, UFMS; FABIO GALVANI, CPAP.
Título: | Avaliação de um desfibrador mecânico comercial para algumas espécies nativas do Pantanal de Corumbá.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 3., 2015, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2015. (Embrapa Pantanal. Documentos, 133).
Páginas: | p. 13
Idioma: | Português
Conteúdo: | No Brasil, a produção de fibras de coco, sisal e curauá são feitas por comunidades nos estados do Norte e Nordeste exemplos de biomassas vegetais usualmente empregadas, em vários países, como fonte de celulose e lignina. A celulose extraída pode ser tratada, por hidrólise ácida, para obtenção de nanocristais de celulose, material de alto valor agregado, reforço em matrizes poliméricas, que melhora as suas propriedades mecânicas e de barreira. A lignina é um coproduto usualmente obtido a partir da produção de pastas celulósicas e de papel. Seu interesse vem crescendo em virtude do aumento na sua demanda para uso como ligante, dispersante, dentre outros, não se limitando apenas a produção de energia. O processo de extração da fibra é feito por esmagamento e raspagem mecânica para remoção da fibra e posterior secagem. O desfibramento mecânico do sisal é geralmente feito com uma desfibradora conhecida como “paraibana”, do tipo itinerante e de baixa capacidade de processamento e alimentação manual, em que todo o resíduo da extração é descartado no campo. Este equipamento de fabricação rústica oferece riscos para o operador, apesar de algumas modificações terem sido introduzidas para a melhoria de sua segurança. Os equipamentos utilizados para a extração da fibra de sisal são também utilizados para a extração de outras fibras vegetais, dentre as quais são incluídas as fibras do cânhamo, abacá, juta e correlatas. Portanto, há necessidade de avanços tecnológicos de processos e de equipamentos voltados para a extração de fibra de espécies vegetais no Brasil. Esse gargalo fica mais evidente pois pouco se conhece sobre o uso e/ou a adaptação de desfibradores mecânicos comerciais ou protótipos visando a extração de fibras de espécies vegetais nativas.
Palavras-Chave: | Espécies vegetais.
Thesagro: | Extração; Fibra.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/173503/1/13-PDFsam-DOC133.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (60141-1) - UMT - RA - DD - SP18527 -  - 18527 - DIS