Data/hora: 20/06/2024 03:48:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/02/2017	
Data da última atualização: 	17/02/2017	
Autoria: 	PERTUZZATTI, A.; MISSIO, A. L.; GATTO, D. A.; FARIAS, J. A.; HASELEIN, C. R.	
Título: 	Tratamento térmico da madeira em atmosfera de glicerina.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 443-449, out./dez. 2016.	
DOI: 	10.4336/2016.pfb.36.88.1183	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo visou avaliar tratamentos térmicos na madeira sob atmosfera de glicerina, que é resíduo da indústria de biodiesel, além de direcionar o produto obtido para os nichos de mercado da indústria madeireira. Foram selecionadas seis árvores de Eucalyptus grandis e E. cloeziana provenientes de plantios homogêneos com 21 anos. Dessas, foram confeccionados os corpos de prova e encaminhados para um banho de óleo laboratorial contendo glicerina bruta pré-aquecida a 50 °C. Os tratamentos consistiram no aquecimento da madeira em atmosfera de glicerina a 125 °C e 165 °C, por 30 min, além das amostras controle. Na sequência, foi quantificada a variação percentual de massa, o teor de umidade de equilíbrio e a absorção máxima de água. Ainda, foram quantificados os parâmetros colorimétricos, conforme o sistema CIEL*a*b*. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com duas temperaturas, e o tratamento controle. A utilização da glicerina na termorretificação reduziu o teor de umidade de equilíbrio e provocou o escurecimento superficial da madeira. Entretanto, a madeira tratada apresentou restrições de uso em contato com a água, podendo ser utilizada em ambientes internos.	
Palavras-Chave: 	Higroscopicidade.	
Thesagro: 	Colorimetria.	
Thesaurus Nal: 	biodiesel; colorimetry; hygroscopicity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155749/1/Tratamento-termico-da-madeira.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55612-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS