Data/hora: 22/06/2024 11:01:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/03/2006	
Data da última atualização: 	22/03/2006	
Autoria: 	ZIEMATH, E. C.; HERRMANN, P. S. P.	
Título: 	Densification and residual stresses induced in glass surfaces by Vickers indentations.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON GLASSES AND RELATED MATERIALS, 4., 1999, Ouro Preto. Glasses' 99: program and abstracts... Ouro Preto: s.n., 1999. p.15, ref. SY089.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	The determination of glass hardness involves the use of pyramidal indenters. Pressing an indenter against the surface of a glass, it produces an impression which projected area depends on the applied charge and the geometry of the indenter.	
Palavras-Chave: 	Vickers Indentation.	
Thesaurus Nal: 	atomic force microscopy; glass.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9633-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00114 -  - 1999.00114 - DIS