Data/hora: 24/06/2024 01:34:06

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 24/02/2012
Data da última atualização: | 17/04/2018
Autoria: | JARAMILLO, D. F. J.; GÓMES, M. L. A.; MONÁ, C. A. R.; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, H. A.; ÁLVAREZ MEJÍA, F.
Afiliação: | Daniel Francisco Jaramillo Jaramillo, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; María Luisa Anaya Gómez, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Carlos Andrés Restrepo Moná, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Hugo Alberto González Sánchez, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Fernando Álvarez Mejía, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Título: | Variables físicas que explican la variabilidad de suelo aluvial y su comportamiento espacial.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Pesquisa agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 12, p. 1707-1715, dez. 2011
Idioma: | Espanhol
Notas: | Título em inglês: Physical variables that explain alluvial soil variability and their spatial behavior.
Conteúdo: | El objetivo de este trabajo fue utilizar el análisis de componentes principales y de semivarianza para seleccionar variables físicas que explicaran la variabilidad de un suelo aluvial, y establecer el comportamiento espacial de las variables seleccionadas, con el fin de definir técnicamente la localización de parcelas experimentales para estudiar los efectos de la abrasividad del suelo sobre el desgaste de herramientas agrícolas. Las pruebas de campo se realizaron en 2008, en un lote plano de 6.000 m2 con suelos de textura media a pesada (Vertic Haplustepts). Se hizo un muestreo intensivo en cuadrícula de 10x14 m. Las variables que mayor peso tuvieron en los tres primeros componentes principales fueron los contenidos de limo, arena fina y media, gravilla media, la humedad a capacidad de campo y el coeficiente higroscópico. A excepción de la arena media y la capacidad de campo, las demás propiedades presentaron alta dependencia espacial y su distribución mostró que en el lote experimental se encuentran tres sectores de acumulación diferencial de limo y de arena fina. La combinación de los análisis de componentes principales y geoestadística permitió definir las propiedades del suelo involucradas en el desgaste de herramientas, su patrón espacial y la manera más adecuada de distribuir parcelas experimentales, para estudiar la abrasividad del suelo.
Palavras-Chave: | Abrasiveness; Abrasividad; Análisis de tendencia; Componentes principales; Dependencia espacial; Geoestadística; Principal components; Spatial dependence; Tendency analysis; Textura del suelo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54612/1/46n12a17.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (52659-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS