Data/hora: 22/06/2024 07:01:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Internacional - A	
Data corrente: 	11/01/2008	
Data da última atualização: 	30/04/2013	
Autoria: 	PAULA, M. H. de; MELO FILHO, S. F.; LEMOS, G. M.; LOPES JUNIOR, C. A. T.; MACOCA, G. S.; CORTEZ, M. A. A.; CARVALHO, A. A. de; KITANO, C.; SILVA, J. G. da; MELO, W. L. B.	
Afiliação: 	WASHINGTON LUIZ DE BARROS MELO, Embrapa Instrumentação Agropecuária.	
Título: 	The open-ended photothermal cell with LiTaO3 and its use in determining the photochemical loss.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Sensors and actuators B, Lausanne, v. 125, p. 274-277, 2007.	
Idioma: 	Inglês	
Palavras-Chave: 	Fotoquímica; Loss.	
Thesagro: 	Célula.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (10754-1) - UPC - SP - -- - PROCI-07.00168 -  - 2007.00168 - DIS