Data/hora: 20/06/2024 19:47:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/07/1996	
Data da última atualização: 	14/07/1998	
Autoria: 	LAL, H.; SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.; COSTA, A. E. M. da.	
Afiliação: 	CPATSA.	
Título: 	Lamina-enleiradora a tracao animal e seu uso em novo sistema de captacao de agua de chuva in situ.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.19, n.11, p. 1385-1393, nov. 1984.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A lamina-enleiradora a tracao animal e um equipamento para uso como conexo de chassis-porta-implementos, adaptado a um sulcador tipo asas extensas. Para se adaptar este sulcador como lamina-enleiradora, precisa-se trocar uma das asas por uma chapa de ferro de 30 cm x 110 cm. A capacidade operacional deste equipamento varia de 0,16 a 0,47 ha/h, durante instalacao, reformacao ou capina num sistema inovador de captacao de agua de chuva in situ. Este sistema consiste de camalhoes largos e estreitos alternados em curva de nivel. Os camalhoes largos de forma triangular, servem como area de captacao; os estreitos, como area de plantio, e o espaco entre os dois, como area de armazenamento. A relacao entre area de captacao e de plantio e de 2:1.	
Palavras-Chave: 	Animal drawn; Chassi porta-implemento; Chassi-porta-implementos; Preparo do solo; Ridger; Wheeled tool carrier.	
Thesagro: 	Mecanização Agrícola; Solo; Sulcador; Tração Animal.	
Thesaurus Nal: 	soil; tillage.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143775/1/7375-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20012-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CPATSA - (7375-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS