Data/hora: 12/06/2024 16:28:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	25/09/2020	
Data da última atualização: 	14/10/2020	
Autoria: 	GEHRING, T. A.; CAVALCANTE, W. A.; COLARES, A. S.; ANGENENT, L. T.; SANTAELLA, S. T.; LÜBKEN, M.; LEITAO, R. C.	
Afiliação: 	TITO A GEHRING, Institute of Urban Water Management and Environmental Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Ruhr-Universität Bochum; WILLAME A CAVALCANTE, Department of Hydraulics and Sanitation, São Carlos School of Engineering, University of São Paulo; Embrapa Agroindústria Tropical; ALDO S COLARES, Embrapa Agroindústria Tropical; LARGUS T. ANGENENT, Centrum for Applied GeoSciences, University of Tübingen; SANDRA T SANTAELLA, Institute of Marine Science, Federal University of Ceará; MANFRED LÜBKEN PHD , Institute of Urban Water Management and Environmental Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Ruhr-Universität Bochum; RENATO CARRHA LEITAO, CNPAT.	
Título: 	Optimal pH set point for simultaneous production and pertraction of n-caproic acid: an experimental and simulation study.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2020.	
DOI: 	https://doi.org/10.1002/jctb.6486	
Idioma: 	Inglês	
Palavras-Chave: 	Alongamento da corrente; Anaerobic digestion model; Chain elongation; Modelo de digestão anaeróbia; N-caproic acid; Otimização de pH; PH optimization.	
Thesagro: 	Extração.	
Thesaurus Nal: 	Extraction.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (16499-1) - UPC - AP - DD -  -  - ART20075 - DIS