Data/hora: 17/06/2024 15:26:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	14/03/2022	
Data da última atualização: 	14/03/2022	
Autoria: 	MARQUES, F. P.; COLARES, A. S.; CAVALCANTE, M. N.; ALMEIDA, J. S.; LOMONACO, D.; SILVA, L. M. A. e; ROSA, M. de F.; LEITAO, R. C.	
Afiliação: 	FRANCISCO P. MARQUES, Departament of Organic and Inorganic Chemistry, Federal University of Ceará; ALDO S. COLARES, Embrapa Agroindústria Tropical; MARIA N. CAVALCANTE, Embrapa Agroindústria Tropical; JESSICA S. ALMEIDA, Embrapa Agroindústria Tropical; DIEGO LOMONACO, Departament of Organic and Inorganic Chemistry, Federal University of Ceará; LORENA MARA ALEXANDRE E SILVA, CNPAT; MORSYLEIDE DE FREITAS ROSA, CNPAT; RENATO CARRHA LEITAO, CNPAT.	
Título: 	Optimization by Response Surface Methodology of Ethanosolv Lignin Recovery from Coconut Fiber, Oil Palm Mesocarp Fiber, and Sugarcane Bagasse.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Industrial & Engineering Chemistry Research, 28, 2022.	
DOI: 	https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04362	
Idioma: 	Inglês	
Palavras-Chave: 	Ethanol organosolv method; Lignin yield.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (16898-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS