Data/hora: 30/05/2024 06:44:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	16/11/2011	
Data da última atualização: 	15/01/2019	
Autoria: 	SILVA, A. R.; DIAS JUNIOR, M. de S.; LEITE, F. P.	
Afiliação: 	ARYSTIDES RESENDE SILVA, CPATU; MOACIR DE SOUZA DIAS JUNIOR, UFLA; FERNANDO PALHA LEITE, CENIBRA.	
Título: 	Avaliação da intensidade de tráfego e carga de um forwarder sobre a compactação de um latossolo vermelho-amarelo.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista árvore, Viçosa, MG, v. 35, n. 3, p. 547-554, maio/jun. 2011.	
DOI: 	dx.doi.org/10.1590/S0100-67622011000300017	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A operação de baldeio florestal está relacionada ao uso de máquinas, as quais trafegam numa mesma linha várias vezes ou aleatoriamente, o que pode causar compactação do solo, alterando o meio onde o sistema radicular se desenvolve e reduzindo a produtividade. Além do número de passadas, a carga de madeira transportada pode afetar a compactação do solo quando as pressões aplicadas pelas máquinas excederem a capacidade de suporte de carga desse solo. Os objetivos deste estudo foram: a) propor modelo de capacidade de suporte de carga para Latossolo Vermelho-Amarelo no Município de Santa Maria de Itabira, MG, em razão da pressão de pré-consolidação e da umidade; e b) determinar, com o uso deste modelo, o efeito da intensidade de tráfego e da carga de Forwarder sobre a estrutura do solo. Para a obtenção dos modelos de capacidade de suporte de carga, 20 amostras indeformadas de solo foram coletadas nas profundidades de 0-3 e 10-13 cm no local onde não houve tráfego. Foram também coletadas 10 amostras indeformadas em cada profundidade, onde o Forwarder trafegou duas, quatro e oito vezes e no local onde o Forwarder trafegou quatro vezes com 1/3 (3 m3), 2/3 (6 m3) e 3/3 (9 m3) de sua carga. As amostras indeformadas foram utilizadas nos ensaios de compressão uniaxial. Determinaram-se também a textura, o teor de matéria orgânica e a densidade de partículas e densidade dos solos. O modelo de capacidade de suporte de carga do LVA é expresso pela equação &#963;p = 10(2,71 - 1,36 U). Todas as intensidades de tráfego causaram compactação no solo nas duas profundidades estudadas, sendo quatro passadas as que causaram maior compactação do solo, e, à medida que a carga do Forwarder aumentou, a compactação do solo também aumentou nas duas profundidades.	
Palavras-Chave: 	Mecanização florestal.	
Thesagro: 	Compactação do Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46664/1/ArtigoRevistaArvore2011.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (45078-1) - UPC - AP - PP - 634.905 - R14 -  - DIS