Data/hora: 16/06/2024 10:19:09

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 26/04/2002
Data da última atualização: | 07/10/2003
Autoria: | BERGAMASCHI, H.; OMETTO, C.; VIEIRA, H. J.; ANGELOCCI, L. R.; LIBARDI, P. L.
Título: | Deficiência Hídrica em Feijoeiro. II. Balanço de Energia.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.23, n.7, p. 745-757, jul. 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em trabalho, realizado em condições de campo em 1983, em Piracicaba, SP, à latitude de 22 o 43'33- sul, longitude 47 o 38'00" W e altitude de 576 m, foram avaliados os componentes do balanço de energia em cultura de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) submetida a condições variáveis de disponibilidade hídrica no solo e de demanda evaporativa da atmosfera. Os tratamentos constaram de três épocas de semeadura (07.07, 22.07 e 04.08) e dois níveis de disponibilidade de água no solo (com e sem interrupção nas irrigações durante uma estiagem de 18 dias -25.09 a 12.10). A quantidade de energia destinada aos processos de evapotranspiração foi maior em níveis mais elevados de índice de área foliar, de disponibilidade hídrica e de demanda evaporativa da atmosfera; o inverso ocorreu com relação à energia utilizada no aquecimento do ar e do solo. A evapotranspiração de referência calculada pelo método de Penman (ETp) e a evaporação de tanque "classe A" (ECA) foram altamente correlacionadas com o fluxo de calor latente de evaporação (LE) determinado pelo método do balanço de energia. A ETp demonstrou estimar com boa aproximação LE em parcelas irrigadas e com índice de área foliar elevado, enquanto a ECA não corrigida superestimou valores de LE.
Palavras-Chave: | épocas de semeadura.
Thesagro: | Área Foliar; Evapotranspiração; Irrigação; Phaseolus Vulgaris.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (22002-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS