Data/hora: 25/05/2024 00:17:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/04/2002	
Data da última atualização: 	30/04/2002	
Autoria: 	VIEIRA, H. J.; LIBARDI, P. L.; BERGAMASCHI, H.; ANGELOCCI, L. R.	
Título: 	Comportamento de Duas Variedades de Feijoeiro Sob Dois Regimes de Disponibilidade Hídrica no Solo. I. Extração de Água do Solo e Evapotranspiração.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.24, n.2, p. 165-176, fev.1989	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivando estudar o comportamento de duas variedades de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) com relação à extração da água do solo e à evapotranspiração real, frente a um déficit hídrico no campo, instalou-se um experimento em área da ESALQ/USP (latitude 22070' sul, longitude 47063' oeste e altitude de 586 metros). Quando a primeira época encontrava-se no início de formação de grãos, a'segunda no início de formação de vagens e a terceira no início de formação de gemas florais, suspendeu-se a irrigação por dezessete dias em uma das repetições. Durante todo o ciclo da cultura foram estimados o consumo e a extração de água pelo método tensiométrico, e no fotoperíodo acompanharam-se as variações do potencial da água no solo, nas profundidades de 15; 30; 45; 60 e 75 em. Calculou-se, também, a fração de água disponível (FAD). 0 consumo de água da variedade Aroana 80 variou de 286,9 mm a 320,8 mm ede 341,7 mm a 467,2 mm para os tratamentos com e sem interrupção da irrigação, respectivamente. Para a variedade Aeté 3, esta variação foi de 291,3 mm a 307,1 mm no tratamento com a interrupção da irrigação. A FAD atingiu valores em torno de 0,40. Nos tratamentos sem deficiência hídrica estes valores variaram de 0,5 2 a 0,60.

Palavras-Chave: 	consumo de água; déficit hídrico; tensiornetria.	
Thesagro: 	Phaseolus Vulgaris.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22107-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS