Data/hora: 24/06/2024 22:11:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/03/2010	
Data da última atualização: 	29/03/2010	
Autoria: 	LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M. da; MARTINS, E. de S.; BRAGA, A. R. dos S.; EID, N. J.; KOIDE, S.	
Afiliação: 	JORGE ENOCH FURQUIM WERNECK LIMA, CPAC; Euzebio Medrado da Silva; EDER DE SOUZA MARTINS, CPAC; ADRIANA REATTO DOS SANTOS BRAGA, CPAC; UNB; UNB.	
Título: 	Avaliação do erro na utilização de um valor de erodibilidade por classe de solo na aplicação da EUPS: o caso da Bacia Experimental do Alto Rio Jardim, DF.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 18., 2009, Campo Grande. Anais... [Campo Grande: ABRH], 2009. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na aplicação da Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), é comum considerar que cada classe de solo seja representada por apenas um valor de erodibilidade (fator K). Essa simplificação se deve, principalmente, à carência de informação sobre essa característica dos solos, que é difícil obtenção e dependente de outras variáveis. Pesquisadores têm buscado desenvolver métodos para estimar a erodibilidade a partir de outras características dos solos de mais fácil obtenção. Entretanto, ainda não há um método indireto considerado melhor para a realização dessa tarefa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o erro que pode ser cometido ao considerar apenas um valor de K por classe de solo na estimativa da taxa de erosão anual da bacia experimental do alto rio Jardim, DF, utilizando a EUPS. Os resultados indicam que, ao considerar apenas um valor de K por classe de solo, pode-se incorrer em erros superiores a 100% na estimativa da taxa de erosão de solo anual em uma determinada área do cerrado, o que pode representar um risco na aplicação direta dos resultados obtidos com a EUPS sem uma análise crítica dos dados utilizados e dos objetivos almejados com o estudo.	
Thesagro: 	Cerrado; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (31322-1) - UPC - PL - PP - CRI2790 -  - CRI2790 - DIS