Data/hora: 23/09/2024 15:59:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	26/10/2017	
Data da última atualização: 	11/11/2021	
Autoria: 	JORDÃO, M. D. L.; PAIVA, K. de; FIRMO, H. T.; INACIO, C. de T.; ROTUNNO FILHO, O. C.; LIMA, T. de A. e.	
Afiliação: 	MARCELO D. L. JORDÃO, UFRJ; KARY DE PAIVA, UFRJ; HELOISA T. FIRMO, UFRJ; CAIO DE TEVES INACIO, CNPS; OTTO C. ROTUNNO FILHO, UFRJ; TOMÉ DE A. E LIMA, UFRJ.	
Título: 	Low-cost automatic station for compost temperature monitoring.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 21, n. 11, p. 809-813, 2017.	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v21n11p809-813	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Em uma unidade de compostagem, o monitoramento da temperatura é fundamental para o controle do processo de compostagem. Devido à limitação de custo, o monitoramento da temperatura é manual e com resolução amostral diária. O objetivo do estudo foi desenvolver uma estação automática de US$ 150 dólares capaz de monitorar, a cada cinco minutos, a temperatura do ar em dois pontos diferentes de uma leira de compostagem. No teste de calibração, os sensores apresentaram uma incerteza estimada entre ± 1 a ± 1,9 ºC. No teste de validação de campo, a estação garantiu autonomia segura por sete dias e suportou condições de temperatura extremas (> 70 ºC).	
Palavras-Chave: 	Arduino; Resíduos orgânicos; Tecnologia social.	
Thesagro: 	Automação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165601/1/2017-031.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19656-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2017.00213 - DIS