Data/hora: 22/09/2024 07:46:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	09/11/2009	
Data da última atualização: 	23/11/2009	
Autoria: 	LIMA FILHO, A. F.; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	Aristides Fraga Lima Filho, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.	
Título: 	Uso da TDR (Time Domain Reflectometer) na determinação da umidade do solo.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 3.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DA UFRB, 3.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 3., 2009, Cruz das Almas. Evolução do conhecimento e o desenvolvimento social: [resumos...]. Cruz das Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2009. 01 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento da umidade do solo constitui um parâmetro imprescindível para o
manejo da irrigação bem como para o estudo das relações água-solo-plantaatmosfera.
Dentre os métodos e equipamentos que existem o TDR (Time Domain Reflectometer) se destaca nos dias atuais por não destruir a estrutura do solo, por ser rápido e preciso para se determinar a sua umidade. O equipamento vem calibrado de fábrica, porém é recomendado que se faça uma calibração com o solo que se pretende trabalhar. O princípio de funcionamento do método se baseia na velocidade de propagação de uma onda eletromagnética de alta freqüência (> 50 MHz) ao longo de hastes de metal, paralelas introduzidas no solo. O intervalo de tempo entre a entrada da onda no solo e a reflexão do sinal depois de alcançado o final das hastes, possibilita a determinação da umidade do solo. A velocidade de propagação do pulso eletromagnético no meio é função da constante dielétrica E, assim o método depende da determinação do valor de E para cada solo específico. Esta determinação é feita com referencia à propagação de um pulso no ar. Para a água a E é estimada em 80, para a maioria dos materiais de solo está entre 2 e 2,5, sendo neste caso muito afetada pelo conteúdo de água do solo e pelos componentes da matriz do solo. A diferença significativa entre E da água e a E dos componentes da matriz do solo permite calcular o conteúdo de água no solo. O trabalho consistiu em acondicionar uma amostra indeformada de solo em tubo de PVC de 0,35 m de comprimento e 0,10 m de diâmetro, onde foi enterrada uma antena composta por três hastes de 0,30 m de comprimento unidas em uma das extremidades por um pequeno bloco de resina e conectadas ao equipamento de TDR por meio de um cabo de 100 cm de comprimento. As leituras de constante dielétrica foram feitas em computador através do software PC-TDR. Os dados de umidade foram obtidos por gravimetria. Este trabalho permitiu a determinação dos valores de constante dielétrica e umidade gravimétrica durante a secagem do solo desde a saturação até a umidade da amostra seca em estufa a 1050C. Um modelo polinomial cúbico foi ajustado aos dados da constante dielétrica do solo (E) e da correspondente umidade gravimétrica encontrando-se um coeficiente de determinação de 0,9979. Para tal ajuste utilizou-se o software TABLE CURVE 2D. Os resultados encontrados permitiram a determinação da umidade do solo estudado em qualquer momento, bastando inserir a antena no solo e fazer a leitura da constante dielétrica. Inserindo-se esta na equação ajustada obtém-se o teor de umidade do solo conferindo assim rapidez e precisão no manejo da irrigação.
	
Palavras-Chave: 	TDR.	
Thesagro: 	Solo; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)