Data/hora: 04/06/2024 16:23:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	16/11/2005	
Data da última atualização: 	16/11/2005	
Autoria: 	CORRADINI, E.; LOTTI, C. L.; JOB, A. E.; CARVALHO, A. J. F. de; CURVELO, A. A. S.; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Propriedades térmicas e cristalinidade de amido de milho e de mandioca.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 6.; INTERNATIONAL MACROMOLECULAR COLLOQUIUM, 9., 2001, Gramado. [Anais...]. Gramado: UFRGS-IG, 2001. p. 1520-1523.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para obter o amido termoplástico é necessário destruir sua estrutura granular, para isso, o amido deve ser aquecido em presença de um plastificante, como água ou glicerina em altas temperaturas (90-180°C) em um equipamento comum de processamento para polímeros. 	
Palavras-Chave: 	Análise dinâmico mecânica; Termogravimetria.	
Thesagro: 	Amilopectina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9022-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00100 -  - 2001.00100 - DIS