Data/hora: 16/06/2024 06:21:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	02/03/2017	
Data da última atualização: 	02/03/2017	
Autoria: 	LUZ, L. R. Q. P. da; PAZ GONZÁLEZ, A.; VIDAL VÁZQUEZ, E.	
Afiliação: 	LUCIA RAQUEL QUEIROZ PEREIRA DA LUZ, CNPS; ANTÔNIO PAZ GONZÁLEZ, UNIVERSIDADE DA CORUÑA; EVA VIDAL VÁZQUEZ, UNIVERSIDADE DA CORUÑA.	
Título: 	Análise granulométrica de Argissolo Vermelho-Amarelo da região dos Tabuleiros Costeiros por difração de raios laser.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO, 3., 2016, Aracaju. Integração e uso do conhecimento para uma agricultura sustentável no Nordeste. Aracaju: SBCS, Núcleo Regional Nordeste, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A granulometria influencia diretamente processos químicos e físico-hídricos. Assim, a análise granulométrica do solo deve ser procedida da maneira mais detalhada possível a fim de melhor entender sua composição e as variações que ocorrem horizontalmente no perfil e lateralmente, quando se considera uma área. O objetivo deste trabalho foi comparar a análise granulométrica de um perfil de Argissolo Amarelo característico da região dos Tabuleiros Costeiros, pela técnica de difração de raios com a determinação pelo método da pipeta, discutindo a importância do melhor fracionamento permitido pela utilização de raios laser. De uma maneira geral, se observou maiores porcentagens de argila e silte fino pelo método de difração de raios laser, enquanto os maiores valores relativos de silte grosso foram determinados pelo método da pipeta. As maiores disparidades foram observadas no horizonte transicional EB entre 20 e 40cm, onde se encontra a maior expressão do caráter coeso no perfil. Foi possível observar que, em todos os horizontes, a exceção do EB (20-40cm), as partículas entre 0,6um e 1,0um representam aproximadamente a metade da fração argila e que predomina no silte fino os diâmetros entre 2,0um e 6,0um. Entre as frações de silte, os diâmetros entre 20um e 50um predominaram no horizonte eluvial (5-20cm) e nos horizontes Bt (40-200cm). Comparando todos os diâmetros de partículas analisados a partir da técnica de difração de raios laser, se observou que o horizonte transicional EB se diferenciou dos demais, sendo observadas nele as maiores concentrações dos maiores diâmetros das frações argila e silte.	
Palavras-Chave: 	Coesão; Métodos analíticos.	
Thesagro: 	Textura.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/156794/1/2016-172.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19553-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2017.00110 - DIS