Data/hora: 23/06/2024 01:06:24

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | MACEDO, J. R.
Título: | Selamento superficial e atributos físicos e hídricos em solo tratado com lodo de esgoto.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | 2002.
Páginas: | 87 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Ciências) - Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, Piracicaba.
Conteúdo: | A necessidade de dar uma destinação final ao lodo de esgoto associado ao fato da intensa utilização do solo agrícola para suprir a necessidade de alimentação de uma crescente população mundial, estimada no ano 2050 em 10 bilhões de habitantes têm promovido a discussão técnico-científica sobre se o solo é o meio mais adequado para utilização do lodo de esgoto e se o manejo desenvolvido é sustentável. Os dois principais problemas abordados nesta tese referem-se à avaliação dos efeitos da aplicação de duas fontes de lodo de esgoto (Barueri e Franca) nos atributos fisicos e hidrológicos e os fatores envolvidos no desenvolvimento do selamento superficial no solo, em particular. O experimento está sendo conduzido no campo experimental da Embrapa Meio Ambiente, no município de Jaguariúna, SP, Brasil, latitude 22º41' Sul longitude 47º00' Oeste de Greenwich e altitude de 570 m. O solo do experimento é um Latossolo Vermelho distro-férrico textura média/argilosa. O experimento consta de 6 tratamentos {(4 doses de lodo + dois testemunha (Absoluta e NPK)), em blocos com parcelas subdivididas e duas fontes de lodo (Barueri e Franca) com três repetições. As doses de biossólido foram calculadas com base em peso seco de nitrogênio mineral (N) e que corresponderam a 10, 20, 40 e 80 t ha-1 de lodo úmido, respectivamente. O sistema de preparo do solo e incorporação do biossólido consistiu de uma passada de arado, uma de grade e uma de enxada rotativa. Amostras de solo indeformadas foram coletadas com anéis volumétricos de Kopeck, nas quais foram realizados testes de condutividade hidráulica, porosidade total, macro e micro de densidade do solo. Esta última por meio dos métodos do cilindro volumétrico, atenuação de raios gama e de tomografia computadorizada. Outras amostras indeformadas, coletadas com caixa de kubiena, foram impregnadas para confecção de lâminas delgadas para descrição micromorfológica. Foram, ainda, realizados testes de infiltração "in situ" com o método dos duplos anéis concêntricos. Os resultados obtidos até o presente permitiram as seguintes considerações: o sistema de manejo utilizado para preparo e incorporação do lodo de esgoto favoreceu a ação da chuva na formação do selamento superficial e afetou os outros atributos físicos e hidrológicos do solo, como a condutividade hidráulica do solo saturado e a curva de retenção de água. Os métodos de transmissão de raios gama e de tomografia computadorizada foram eficientes no detalhamento do processo de selamento superficial; o lodo de esgoto proveniente de Franca vem apresentando comportamento diferenciado em relação ao lodo de Barueri no que tange às propriedades fisicas do solo; a análise das lâminas delgadas permitiu confirmar a presença de selamento superficial com um aumento observado, desde o tratamento testemunha absoluta até aquele com oito vezes a dose de lodo recomendada.
Palavras-Chave: | Compactação; Lodo de esgoto; Micropedologia; Raios (Gama).
Thesagro: | Compactação do Solo; Latossolo Vermelho; Porosidade; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CNPMA - (5053-1) - ADD - TS - PP - 0498 -  - 2004.00498 - DIS
CNPS - (10932-1) - UPC - TS - -- - 02006 - MAC - 2002.00026 - DIS