Data/hora: 16/06/2024 01:33:45

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | VAZ, C. M. P.; NAIME, J. M.; MACEDO, A.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Determinacao do tamanho de particulas por atenuacao de raios gama.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMA PARTICULADO, 24., out. 1996, Uberlandia, MG.
Páginas: | p.PII-27
Idioma: | Português
Conteúdo: | A distribuicao do tamanho das particulas (granulometria) e uma importante caracteristica, utilizada para a identificacao e caracterizacao de materiais particulados. Atraves da atenuacao de um feixe colimado de radiacao gama, foi desenvolvido um metodo e um equipamento para a determinacao da distribuicao do tamanho de particulas atraves da sedimentacao das mesmas em um meio liquido. A curva da porcentagem em funcao do diametro e obtida pela medida da radiacao transmitida em diversos instantes na sedimentacao. Utiliza-se para tanto, uma adaptacao da lei de Lambert-Beer para a transmissao da radiacao gama e a lei de Stokes para a sedimentacao das particulas. O equipamento desenvolvido e composto de uma fonte de Americio-241, sistema para a deteccao e contagem de radiacao gama, motor de passo para movimentacao da amostra, sistema eletronico e software em linguagem C. O metodo e equipamento desenvolvidos foram utilizados na determinacao da distribuicao do diametro de diversos solos e esferas de vidro, mas pode em principio ser utilizado na na determinacao e distribuicao do tamanho de quaisquer outras particulas solidas. O termo de cada analise foi de, aproximadamente, 10 minutos e os resultados obtidos apresentaram boa correlacao com o metodo do peneiramento e da pipeta.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5636-1) - UPC - PL - -- - PROCI -  - 1996. - DIS