Data/hora: 07/06/2024 11:42:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	24/01/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	CABRAL, M. F.; MORENO, R. M. B.; MATTOSO, L. H. C.; GONÇALVES, P. S.; MACHADO, S. A. S.	
Título: 	Caracterização eletroquímica e de compósitos de borracha natural modificado com compósito condutivo.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA, 14., Teresópolis, 2004. A eletroquímica na interface da nanociência e nanotecnologia. Abstracts...Teresópolis, 2004	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A habilidade de muitos polímeros em atuar como isolantes é à base de aplicações elétricas e eletrônicas. No entanto, são muitos os casos em que a condutividade elétrica dos materiais poliméricos é requerida, para a dissipação de carga estática de borrachas e plástica, proteção contra interferência eletromagnética e embalagens protetoras para componentes eletrônicos [1]. 
O método geralmente usado para aumentar a condutividade elétrica dos polímeros é através da incorporação de aditivos condutivos específicos a estes, como pós-metálicos, fibras metálicas, polímeros condutores iônicos e polímeros intrinsecamente condutores. 
Os compósitos com cargas condutivas são amplamente utilizados na industria de artefatos poliméricos, e apresentam boas propriedades elétricas e mecânicas. Além de serem de fácil processamento, são de baixo custo. Nos compósitos de borracha natural com negro de fumo, as partículas de negro de fumo tendem a formar a matriz isolante, trilhas condutoras, que dependem da quantidade de carga utilizada. Em baixas concentrações de negro de fumo, a resistividade das composições é essencialmente a do meio isolante. Com o aumento do teor de carga, um valor de concentração crítico é atingido, a partir do qual a resistividade começa a decrescer rapidamente, chamado composição de percolação, devido a formação de um caminho condutor dentro da matriz isolante[I,2].	
Palavras-Chave: 	Condutores elétricos; Eletroquímica; KP20; KPO; KPY; Polímeros.	
Thesagro: 	Borracha; Condutividade Eletrica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8611-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00097 -  - 2004.00097 - DIS
CNPDIA - (8640-1) - UMT - SP - -- - PROCI-04.00122 -  - 2004.00122 - DIS