Data/hora: 01/06/2024 01:11:36

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 28/05/2019
Data da última atualização: | 28/05/2019
Autoria: | MACHADO, Y. de L.; RODRIGUES, H.; BEZERRA, R. de A.; MAZZETTO, S. E.; RIOS, M. A. de S.
Afiliação: | Yguatyara de Luna Machado, Universidade Federal do Ceará - UFC/Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas; Handerson Rodrigues, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Vibrações Mecânicas; Roberto de Araújo Bezerra, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Vibrações Mecânicas; Selma Elaine Mazzetto, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Produtos e Tecnologia em Processos; Maria Alexsandra de Sousa Rios, Universidade Federal do Ceará - UFC/Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas.
Título: | Performance de óleos naftênicos: estabilidade térmica e lubricidade.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 36, n. 1, e26389, jan./abr. 2019
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Performance of naphthenic oils: thermal stability and lubricity.
Conteúdo: | Os óleos minerais são constituídos de moléculas orgânicas que apresentam um processo de degradação termo-oxidativa complexo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cinética de degradação térmica dos óleos naftênicos NH10, NH20 e NH140, por meio de termogravimetria, e analisar a lubricidade dos óleos NH20 e NH140, por meio de um sistema mecânico com engrenagens (teste de bancada). Os parâmetros energia de ativação e resistência térmica foram determinados com as metodologias descritas nas normas ASTM E1641&#8722;16 e ASTM E1877?17. Os resultados indicaram a maior estabilidade térmica para o NH10, o que pode ser confirmado pela resistência térmica (220,93 °C) e pela energia de ativação (92,974 kJ mol-1), cujos valores são superiores aos dos óleos NH20 (187,06 °C, 42,856 kJ mol-1) e NH140 (133,53 °C, 45,282 kJ mol-1). Nos ensaios de lubricidade do NH20 (base para lubrificantes) e NH140 (base para graxas), analisaram-se os parâmetros valor de root mean square (RMS), fator de crista e fator K. Os resultados quanto ao fator K mostram que o valor obtido para o sistema de engrenagens sem lubrificação (187,75) foi maior do que o obtido para o sistema lubrificado com NH20 (185,16) e NH140 (28,88), e esses valores são consistentes com ensaios de desempenho de lubrificantes.
Palavras-Chave: | Cinética de degradação; Energia de ativação; Termogravimetria.
Thesagro: | Lubrificante.
Thesaurus Nal: | Activation energy; Lubricants; Thermogravimetry.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197802/1/Performance-de-oleos-naftenicos.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (63827-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS