Data/hora: 03/06/2024 08:19:06

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 20/11/2018
Data da última atualização: | 20/11/2018
Autoria: | JORDÃO, C.; CLARO, F. C.; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Caroline Jordão, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, UFPR; Francine C. Claro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Análise econômica da produção de celulose microfibrilada pelo método Grinding.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL, 51.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA EM CELULOSE E PAPEL, 10., 2018, São Paulo. Trabalhos completos para download. [S.l.]: ABTCP: RIADICYP, 2018.
Páginas: | 6 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A celulose microfibrilada (CMF) vem ganhando destaque no mercado, dada suas características excepcionais como baixa densidade, translucidez e alta resistência mecânica, assim como seus benefícios ambientais, como origem renovável e ausência de resíduos. No entanto, apesar do crescente interesse na celulose nanoestruturada, ela ainda não é produzida em escala comercial, tendo como limitação o alto consumo de energia envolvido na sua produção. O objetivo deste trabalho foi determinar a energia elétrica consumida pelo método grinding na produção de CMF, propor um escalonamento do processo laboratorial para um processo em escala comercial e analisar o custo de produção e investimento para a planta proposta. Para a produção da celulose microfibrilada, polpas de celulose em suspensões de 3% foram submetidas ao processo de desfibrilação mecânica em um moinho do tipo grinder. As suspensões foram submetidas ao moinho em um total de 25 passagens, sendo a energia elétrica consumida registrada durante todo o processo. Ao final da desfibrilação, foi encontrado um consumo de energia no valor de 4 kW.h/kg de celulose microfibrilada (base seca). No escalonamento do processo para uma produção em larga escala, considerando matéria-prima e custo operacionais (manutenção, energia, mão de obra e aluguel), foi estimado um custo de produção de US$ 3,9. Para o valor de venda da CMF estipulou-se um valor final de US$ 11/kg, no qual foram considerados impostos e margem de lucro. A ferramenta utilizada para análise econômica do projeto foi a do Valor Presente Líquido (VPL), para a qual foi encontrada um valor de US$ 86.000, considerando uma taxa de desconto de 12%. Pela análise feita, a produção de celulose microfibrilada em larga escala pode ser considerada viável, dado o VPL positivo encontrado, assim como pelo baixo consumo de energia envolvido no processo.
Palavras-Chave: | Celulose microfibrilada.
Thesagro: | Análise Econômica; Custo; Energia.
Thesaurus Nal: | Grinding.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56563-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS