Data/hora: 02/06/2024 18:01:24

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 29/03/2007
Data da última atualização: | 29/03/2007
Autoria: | CARNEIRO, M. E.; BOLZON de MUÑIZ, G. L.; MAGALHÃES, W. L. E.; MARQUES, G. L. M.
Título: | Predição das propriedades físicas da madeira com o uso da reflexão difusa de infravermelho próximo - NIR.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2005, Curitiba. Livro de resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.
Páginas: | p. 10
Idioma: | Português

Conteúdo:

A análise tradicional da qualidade da madeira é geralmente trabalhosa e, na maioria das vezes, utiliza métodos destrutivos. Isto faz com que várias de suas características tecnológicas não sejam analisadas em grande escala por empresas florestais e mesmo na pesquisa. Adicionalmente, os métodos e normas disponíveis, em geral, não acompanham o desenvolvimento tecnológico que se observa em áreas afins ou de suporte. A tecnologia NIR, utilizada neste trabalho, consiste em um analisador que utiliza a luz infravermelha na faixa de 1100 a 2500 nm, espectro no qual as amostras demonstram uma baixa absorção comparando com outras regiões. Devido esta baixa absorção, a radiação infravermelha penetra na amostra, sem necessidade desta ser preparada, modificada ou diluída. Dessa forma, obtêm-se resultados de análise de forma rápida, precisa e com baixo custo. Este trabalho foi realizado para investigar o uso da espectroscopia difusa de infravermelho próximo (NIR) em conjunto com a regressão por quadrados mínimos parciais (PLS) na determinação das propriedades físicas da madeira.Amostras de Eucalyptus saligna, extraídas de quinze árvores clones em diferentes alturas no sentido medula-casca, foram analisadas quanto a sua massa
especifica e retratibilidade pelos seus métodos tradicionais de análise e os espectros foram realizados no espectrofotômetro de infravermelho próximo USB2000 Fiber Optic Spectrometer a partir de amostras de madeira sólida. A calibração dos espectros esta se mostrando eficiente para uso na predição das propriedades, com o coeficientes de correlação acima de 0,9. Outros tratamentos estatísticos estão sendo testados para melhorar a predição das propriedades analisadas. Os resultados confirmam a tendência geral da morfologia da espécie do gênero Eucalyptus sendo que a pesquisa ainda está em fase de análise.

Palavras-Chave: | Infravermelho próximo; NIR; Propriedade física.
Thesagro: | Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (40956-1) - UPC - PL - -- - LV2089 - 13º -  - DIS