Data/hora: 13/06/2024 01:57:02

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | --
Data corrente: | 18/08/2006
Data da última atualização: | 09/07/2014
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.; GUIOTOKU, M.; MARTINS, E. G.; SILVA, L. B. da.
Título: | Desempenho de madeira de grevílea revestida com verniz, tinta e stain exposta a intemperismo natural.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10., 2006, São Pedro. Anais. São Carlos: Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas de Madeira, 2006.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | EBRAMEM.
Conteúdo: | Amostras de madeira de grevílea foram revestidas com verniz, tinta e stain adquiridos no mercado nacional e expostas a intemperismo natural durante 45 dias. Após esse período, o desempenho do revestimento foi avaliado quanto ao aparecimento de fungos, aspecto visual do recobrimento e à aderência do filme. Nove produtos foram usados para o recobrimento das amostras e um conjunto sem tratamento também foi exposto às mesmas condições. Os filmes de acabamento tiveram uma boa adesão à madeira de grevílea tanto antes como após o intemperismo natural. O desenvolvimento de fungos foi inibido em relação às amostras sem tratamento, mas apenas as amostras revestidas com Tinta a Óleo, Stain cor branca e o Impregnante GT impediram completamente o surgimento de fungos em 100 % das amostras.
Palavras-Chave: | Grevílea; Intemperismo natural; Stain; Tinta óleo.
Thesagro: | Madeira; Revestimento; Verniz.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/39835/1/desempenho.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (39699-1) - UPC - AA - CD - CD0210 -  -  - DIS