Data/hora: 12/06/2024 14:09:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	BISCEGLI, C. I.; COLNAGO, L. A.; MAGON, C. J.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Ressonância dupla melhora imagens de radicais livres obtidas por TORM.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA BRASILEIRA DE RESSONANCIA MAGNETICA, 3. WORKSHOP EM RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, ago. 1994, Sao Carlos, SP. Resumos... Sao Carlos: AUREMN, 1994.	
Páginas: 	p.123.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A transferencia de polarizacao eletron-nucleo pode resultar num aumento significativo da amplitude do sinal de RMN. Esse fato deu origem a inumeras aplicacoes em fisica, quimica e, mais recentemente, em medicina, com o advento da tomografia de ressonancia magnetica (TORM). Ganho de sensibilidade e melhora no contraste de imagens geradas via TORM podem ser obtidos com essa tecnica. Este trabalho apresenta os detalhes da construcao de um espectrometro para a realizacao de experimentos de transferencia de polarizacao eletron-nucleo ou ressonancia dupla. Sao tambem mostrados: as implementacoes e modificacoes feitas no espectrometro de RPE existente no IFSC-USP; os circuitos do espectrometro de RMN construido para operar de forma pulsado na frequencia fixa de 14MHz; os desenhos da cavidade de RPE para a banda-X; o cabecote para DNP (dynamic nuclear polarization); os "softwares" para aquisicao de dados e reconstrucao de imagens. Sao apresentados os resultados do aumento do sinal de RMN e as imagens obtidas atraves da TORM para amostras com volume da ordem de 10 microlitros contendo radicais livres dissolvidos em agua.	
Palavras-Chave: 	Elétron-núcleo; Polarização; Radicais livres; Ressonância magnética nuclear; RMN; Tomografia de ressonância magnética; TORM.	
Thesagro: 	Espectrômetro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5411-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00006 -  - 1994.00006 - DIS