Data/hora: 24/06/2024 00:44:40

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 01/03/2010
Autoria: | MANTOVANI, G.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | UFSCar-DEMa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Estabilidade térmica de blendas condutoras elétricas de polianilina e borracha SEBS.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: SEMINARIO DE MATERIAIS NO SETOR ELETRICO, 5., ago. 1996, Curitiba, PR. Anais... Curitiba: COPEL/UFPR, 1996.
Páginas: | p. 179-186.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho foram produzidas blendas do copolimero tribloco poli(estireno-etileno/butileno-estireno) - KRATON G 1651 - e polianilina, com condutividade eletrica na faixa dos semicondundutores e condutores eletricos e elasticidade caracteristica da borracha termoplastica utlizada. Os filmes foram obtidos por solucao usando polianilina dopada com acidocanforssulfonico (CSA). As propriedades eletricas foram estudadaspara varias composicoes. estas blendas possuem um baixo limiar de percolacao alcancando condutividades eletrica de aproximadamente 10E-2 e aproximadamente 5S/cm, respectivamente para blendas com apenas 1% e 2,5%(em massa) do polimero condutor. A estabilidade termica foi estudada por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e analise termogravimetrica (TGA), observou-se que essas blendas sao estaveis a temperaturas de 350graus C. A estabilidade termica e as propriedades eletricas apresentadas por estes materias sao de interesse para diversas aplicacoes tecnologicas.
Palavras-Chave: | Blendas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5616-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00115 -  - 1996.00115 - DIS