Data/hora: 20/06/2024 04:00:44

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
Data corrente: | 03/08/2020
Data da última atualização: | 04/08/2020
Autoria: | CORREIA, F. H.; CURADO, I. C.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S.; MARINHO, A. L. A.; MATTOS, L. V.; NORONHA, F. B.; SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.
Afiliação: | Felippe Heimer Correia, Universidade de Brasília; Isabela C. Curado, Universidade de Brasília; Grace F. Ghesti, Universidade de Brasília; Patricia R. S. Braga, Universidade de Brasília; André L. A. Marinho, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Lisiane V. Mattos, Universidade Federal Fluminense; Fábio Bellot Noronha; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE; EMERSON LEO SCHULTZ, CNPAE.
Título: | Evaluation of nickel content in Ni-Mg-Al mixed oxides in steam reforming of simulated biogas.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Brasília: Embrapa Agroenergia, 2020.
Páginas: | 27 p.
Série: | (Embrapa Agroenergia. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 24).
ISSN: | 2177-0395
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Ni-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcite-like compounds were prepared by a co-precipitation technique, calcined at two temperatures (550 °C and 750 °C) and applied to steam reforming of simulated biogas. Three nickel contents were used in the catalysts (5, 10 and 15%). The catalysts were characterized by X ray fluorescence, N2 sorption techniques, X-ray diffraction and temperature-programmed desorption of CO2. Steam reforming experiments using simulated biogas were carried out at atmospheric pressure and 750 °C, using S/C ratio of 3.2. Catalysts calcined at 750 °C showed nickel and magnesium aluminate phases, resulting in lower density of basic sites. Conversion of CH4 ranged from 97.4 to 99.6% while CO2 conversion ranged from 58.5 to 63.5%. The H2/CO ratio ranged from 2.6 to 3.1. However, the values are not statistically different at a significance level of 0.05. Óxidos mistos de Ni?AMg-Al derivados de compostos tipo hidrotalcita foram preparados, seguindo técnica de coprecipitação, calcinados a duas temperaturas (550 °C e 750 °C) e aplicados a reforma a vapor de biogás simulado. Foram utilizados três teores de níquel (5, 10 e 15%). Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios x, adsorção de N2, difratometria de raios X, dessorção à temperatura programada de CO2 e análise termogravimétrica. Os experimentos de reforma a vapor foram conduzidos com biogás simulado, à pressão atmosférica e temperatura de 750 °C, utilizando uma razão molar vapor/carbono de 3,2. Os catalisadores calcinados a 750 °C apresentaram fases de aluminato de níquel e magnésio, resultando em menor densidade de sítios básicos. A conversão de CH4 variou de 97,4 a 99,6%, enquanto a conversão de CO2 variou de 58,5 a 63,5%. A relação H2/CO variou de 2,6 a 3,1. No entanto, os valores encontrados não são estatisticamente diferentes no nível de significância de 0,05.
Palavras-Chave: | Mixed oxides; Steam reforming.
Thesagro: | Biogás; Níquel; Oxido.
Thesaurus Nal: | Catalysts; Nickel; Oxides; Steam.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215100/1/E-SCHULTZ-SEG-02.12.08.004.00.04-BPD241.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (3715-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS