Data/hora: 21/06/2024 18:52:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre.	
Data corrente: 	18/07/2018	
Data da última atualização: 	24/08/2023	
Autoria: 	MARQUES, J. de S.	
Afiliação: 	Júlio de Souza Marques, Universidade Federal do Acre (Ufac).	
Título: 	Adsorção de fósforo em latossolo e argissolo misturado com carbono pirolisado.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	2016.	
Páginas: 	44 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) - Programa de Pós-graduação em Agronomia, Universidade Federal do Acre, Rio Branco. Orientador: Paulo Guilherme Salvador Wadt.	
Conteúdo: 	As reações de fixação de fosfato no solo estão entre as principais limitações econômicas para a agricultura tropical, exigindo quantidades de fosfato para as adubações normalmente da ordem de cinco vezes as quantidades requeridas pelas culturas. Como as fontes de fósforo são esgotáveis e esse é um elemento requerido em grandes quantidades pelas plantas, é de suma importância entender e melhorar o manejo do fósforo. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi avaliar o processo de adsorção de fósforo em Latossolo e Argissolo misturado com carbono pirolisado. Foram coletadas amostras de dois locais de ocorrência da Terra Preta Antropogênica (TPA) e em suas adjacências, de um Latossolo e um Argissolo, das camadas superficiais de dois solos do município de Cabixi, em Rondônia. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três repetições, em esquema fatorial 2x5+3+3, que corresponde respectivamente a dois diferentes solos adjacentes do horizonte B, cinco proporções da mistura de sacarose com solo no processo de pirólise (1:2; 1:4; 1:6; 1:8 e 1:10 (g.g-1)), e os três tratamentos controle adicionais para cada tipo de solo. A mistura de biocarvão e solo, denominamos L-tecnosolo ou P-tecnosolo, respectivamente, para o produto da pirólise da sacarose com a camada superficial do Latossolo e do Argissolo. Os tecnosolos e as amostras de solos de TPA e dos solos adjacentes nas camadas superficiais e subsuperficiais foram submetidas ao fracionamento químico quantitativo das substâncias húmicas (SH), a determinação da superfície específica pelo método etileno glicol monoetil éter (EMEG), e ensaio de adsorção de fosfato. Todos os dados foram testados ao nível de significância de 5%. Os resultados obtidos permitem concluir que: o uso de da mistura carbono pirolisado com solo foi eficiente somente nos Argissolo, em que ocorre a diminuição da capacidade máxima de adsorção de fosforo, com o aumento da quantidade de carbono; no Latossolos o uso de carbono implica no aumento da adsorção de fósforo; as substancias húmicas e a superfície especifica são características responsáveis pelo processo de diminuição da adsorção de fósforo, quando se usa a combinação de Argissolo com carbono pirolisado.	
Palavras-Chave: 	Fijación de fósforo; Latosol; Phosphorus fixation; Suelos arcillosos.	
Thesagro: 	Argissolos; Carbono; Fixação de Fósforo; Latossolo; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Clay soils; Soil.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/179965/1/26657.pdf	
Registro original: 	Embrapa Acre (CPAF-AC)	
Exemplares: 	CPAF-AC - (26657-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS