Data/hora: 19/06/2024 17:51:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/01/2011	
Data da última atualização: 	12/01/2011	
Autoria: 	MORAIS, L. A. S. de; MING, L. C.; MARQUES, M. O. M.; MEIRELES, M. A. A.	
Afiliação: 	LILIA APARECIDA SALGADO DE MORAIS, CNPMA; Lin Chau Ming, FCA-UNESP; Márcia Ortiz Mayo Marques, IAC; Maria Ângela Almeida Meireles, UNICAMP.	
Título: 	Produção e caracterização fitoquímica de óleo essencial de Ocimum selloi B. obtido por hidrodestilação e extração por CO2 supercrítico.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 28, n. 2, p. S1218-S1223, jul. 2010. Suplemento. Edição dos Anais do 50º Congresso Brasileiro de Olericultura, Guarapari, jul. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi comparar o rendimento e a composição química dos óleos essenciais de folhas de Ocimum selloi B. submetidos à adubação orqânica e mineral, obtidos por hidrodestilação e extração supercrítica (SFE). A extração por hidrodestilação ocorreu em aparelho Clevenger (2h30min), sendo analisados por GC-MS (Shimadzu, OP-5050 08-5, coluna capilar-30mxO,25mmx025im). O hélio foi o gás de arraste (1.7mL/min); Split: 1:30: Proqrama de temperatura: 50°C/(5 min)- 180ºC/(5 min): 180ºC-280°C/( 1OºC/min). Temperatura elo injetor: 240°C, temperatura do detector 230°C. A identificação das substâncias foi efetuada por comparação de seus espectros de massas, com o banco de dados do sistema CG-EM, literatura e índice de retenção de Kovats. Para extração de óleos essenciais por SFE, utilizou-se aparelho Applied Separations (SFE Speed, modelo 7071, Allentown, PA, EUA), conduzindo-se a 200bar de pressão e temperatura de 30°C (20min no modo estático; 40min no modo dinâmico) A taxa de fluxo de CO2 supercrítico foi (6,8±0.7) x 10,5 kg de CO2/s. O rendimento do óleo essencial obtido por SFE foi maior que a hidrodestilação em ambos os tratamentos de adubação (279% e 333% para adubação orgânica e mineral, respectivamente). Não houve diferenças na composição química entre os tratamentos de fertilização. A quantidade de componentes voláteis observados foi maior no óleo essencial obtido por hidrodestilação quando comparado ao SFE. Os principais constituintes dos óleos essenciais foram trans-anetol (hidrodestilação: orgânica: 52,4%; mineral:55,O%/SFE: hidrodestilação:62,8%; mineral: 66,8%) e metil-chavicol (hidrodestilação orgânica: 37,3%; mineral: 38,3%/SFE: orqânica: 8,4%; mineral: 4,3%). Observou-se redução da proporção relativa do metil-chavicol do óleo essencial obtido por SFE. Cis-anetol, á-copaeno, trans-cariofileno, germacreno-D, â selineno, biciclogermacreno e espatulenol foram expressos somente no óleo essencial proveniente de hidrodestilação. A extração do óleo essencial por SFE apresentou maior rendimento de óleo essencial do que a técnica de hidrodestilação, porém, estes óleos essenciais apresentaram perfis fitoquímicos diferentes.	
Thesagro: 	Óleo Essencial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (9552-1) - UPC - SP - PP - AA - PAT 2010 - 2010.00097 - DIS