Data/hora: 21/09/2024 23:41:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	10/10/2012	
Data da última atualização: 	16/01/2023	
Autoria: 	ZONTA, J. H.; MARTINEZ, M. A.; PRUSKI, F. F.; SILVA, D. D. DA; SANTOS, M. R. DOS.	
Afiliação: 	JOAO HENRIQUE ZONTA, CNPA; Mauro Aparecido Martinez; Fernando Falco Pruski; Demetrius David da Silva; Marcelo Rocha dos Santos.	
Título: 	Efeito da Aplicação Sucessiva de Precipitações pluviais com Diferentes Perfis na Taxa de Infiltração de Água no Solo.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, n. 36, p. 377-388, 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O processo de infiltração é influenciado pelas condições da superfície do solo e pela precipitação pluvial. o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de aplicações sucessivas de precipitações pluviais com diferentes perfis na formação do encrostamento superficial e, consequentemente, na taxa de infiltração de água em solo sem cobertura e com cobertura. foram aplicadas três precipitações pluviais sucessivas para cada perfil de precipitação pluvial, em intervalos de 24 h, sendo usados os perfis de precipitação pluvial constante, exponencial decrescente, duplo exponencial adiantado e atrasado, com uma lâmina média de 55 mm por aplicação. Buscou-se ajustar um fator de decaimento da taxa de infiltração (ti) em função da energia cinética acumulada da chuva, denominado de fator f, dado pela razão entre a taxa de infiltração estável (tie) com efeito da chuva e a tie sem o efeito da chuva. foram avaliadas duas condições de cobertura do solo, solo sem cobertura e solo coberto com palhada, sendo os ensaios de infiltração realizados com um simulador de chuvas, em parcelas experimentais de dimensões de 1,0 x 0,7 m. os resultados foram avaliados por meio de análises gráficas, análise de variância e teste de média. verificou-se que os diferentes perfis de precipitação pluvial não influenciaram a infiltração de água no solo, tanto para o solo sem cobertura como para o solo com cobertura, sendo esta influenciada somente pelas aplicações sucessivas, com menores valores da taxa de infiltração obtidos na segunda e terceira aplicações. o decréscimo na ti em solo sem cobertura foi devido à formação de encrostamento superficial, o que ocorreu logo na primeira aplicação. a tie em solo sem cobertura teve decréscimo de 75 % se comparada à tie em solo com cobertura. a lâmina infiltrada não foi influenciado pelos quatro perfis de precipitação pluvial. o fator f foi descrito com uso de uma equação do tipo exponencial.	
Palavras-Chave: 	Encrostamento superficial; Energia cinética da chuva.	
Thesagro: 	Cobertura do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (26753-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS