Data/hora: 15/06/2024 08:56:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 2	
Data corrente: 	17/01/2017	
Data da última atualização: 	03/03/2017	
Autoria: 	MARTINEZ, M. S.; QUEIROZ, S. C. do N. de; PIRES, J.	
Afiliação: 	MARISTELA SILVA MARTINEZ, UNAERP; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; JANAINA PIRES, UNAERP.	
Título: 	Degradação fotooxidativa de 17-B-estradiol presente em efluente sintético de indústria de medicamentos hormonais veterinários por processo H2O2/UV.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Revista Eletrônica de Engenharia Civil, Goiânia, v. 10. n 2, 10 p., 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: Neste trabalho foi estudada a degradação do composto 17-ß-estradiol presente em um efluente sintético de indústria de medicamentos hormonais de uso veterinário pelo processo fotooxidativo H2O2/UV. Foi avaliada a degradação do 17-ß-estradiol assim como a redução da carga orgânica do efluente. Foram realizados ensaios com variação da concentração de peróxido de hidrogênio, pH, e presença de radiação UV. De acordo com os ensaios, os melhores resultados foram obtidos em pH 5, concentração de H2O2 de 10 mg.L-1 e com dose fixa de radiação UV de 250,1 mWs/cm². Nessas condições a eficiência de remoção do 17-ß-estradiol foi de aproximadamente 60% em 60 minutos e a eficiência na remoção de COT foi de 45%. Foi verificado um arranjo cinético de pseudo primeira ordem para a degradação do 17-ß-estradiol com t 1/2 de 86,6 minutos. Principal Contribuição: Os resultados mostraram que o POA H2O2/UV se apresenta como uma tecnologia viável para o tratamento de efluentes contendo estradiol. Abstract: The degradation of 17-ß-estradiol and the decrease in the wastewater organic content of an effluent from a veterinary hormonal drug plant by the H2O2/UV photooxidative process is reported. The effects of hydrogen peroxide concentration, pH, and UV irradiation wavelength on the degradation process are assessed. The best photooxidative degradation conditions were H2O2 concentration of 10 mg/L, pH 5, and fixed UV irradiation dose of 250.1 mWs/cm2, which led to a 17-ß-estradiol removal efficiency of approximately 60% in 60 minutes, and COD removal of approximately 45%. A kinetic arrangement of pseudo first order to the degradation of 17-ß-estradiol with t 1/2 of 86.6 minutes was observed. Main Contribution: The results showed that the POA H2O2 / UV is presented as a viable technology for treating wastewater containing estradiol.	
Palavras-Chave: 	17-ß-estradiol; Advanced Oxidative Process; Foto-oxidação H2O2/UV; Hormone; Photo-oxidation H2O2/UV; Processo oxidativo Avançado.	
Thesagro: 	Águas residuais; Estradiol; Estrógeno; Hormônio; Oxidação; Tratamento da água.	
Thesaurus Nal: 	Chemical degradation; Industrial effluents; Photooxidation.	
Categoria do assunto: 	H Saúde e Patologia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153419/1/2016AP14.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (15213-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS