Data/hora: 13/06/2024 22:19:01

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 17/12/2013
Data da última atualização: | 17/12/2013
Autoria: | SANTOS, M. G. dos; MATIAS, J. R.; OLIVEIRA, G. M. de; SILVA, J. E. S. B. da; BARBOSA, L. G.; SANTOS, R. S. dos; RIBEIRO, R. C.; DANTAS, B. F.
Afiliação: | MAGALI GONÇALVES DOS SANTOS; JANETE RODRIGUES MATIAS; GILMARA MOREIRA DE OLIVEIRA; JOSÉ EDUARDO SANTOS BARBOZA DA SILVA; LAISE GUERRA BARBOSA; ROSÂNGELA SIQUEIRA DOS SANTOS; RENATA CONDURU RIBEIRO; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA.
Título: | Emergência de plântulas de catingueira-verdadeira irrigadas com água salobra e biossalina.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 8., 2013, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2013.
Páginas: | p. 21-26.
Série: | (Embrapa Semiárido. Documentos, 253)
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a emergência de plântulas de catingueira-verdadeira (Poincianella pyramidalis Tul), sob diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Semiárido. As mudas foram produzidas em sacos de polietileno preto com capacidade para 2 kg, preenchidos com substrato areia+solo (1:1). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições. Sementes e plântulas foram irrigadas diariamente, de acordo com os tratamentos: água de torneira, água biossalina e água salobra. Foram avaliados porcentagem (%E), tempo médio (TME), índice de velocidade (IVE), velocidade média (VME) e coeficiente de uniformidade de emergência (CUE). A %E não foi afetada pelos tratamentos aplicados; no entanto, as plântulas apresentaram menor TME e maiores IVE e VME, quando irrigadas com água de torneira e água salobra em relação àquelas irrigadas com água biossalina. Quanto ao CUE, não houve diferença entre os tratamentos. Podese concluir, que a catingueira-verdadeira pode ser classificada como tolerante à salinidade e que a reutilização de água biossalina é uma alternativa viável e sustentável para a produção de mudas dessa espécie.
Palavras-Chave: | Água biossalina; Catingueira-verdadeira; Natural resource.
Thesagro: | Caatinga; Muda; Recurso natural; Salinidade.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94244/1/SDC253.pdf-2.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (51368-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS