Data/hora: 23/06/2024 13:25:50

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 24/08/2021
Data da última atualização: | 24/08/2021
Autoria: | PIGHINELLI, A. L. M. T.; RAMOS, N. P.; MATSUURA, M. I. da S. F.
Afiliação: | ANNA LETICIA M T PIGHINELLI, CNPMA; NILZA PATRICIA RAMOS, CNPMA; MARILIA IEDA DA S F MATSUURA, CNPMA.
Título: | Utilização da RenovaCalc para avaliação da intensidade de carbono do etanol combustível.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2., 2021. Proceedings... Sorocaba: Grupo de Pesquisa Biomassa Energia, 2021.
Páginas: | p. 165-174.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a intensidade de carbono do etanol combustível, no âmbito do RenovaBio. O primeiro cenário avaliou aspectos agronômicos de produção, estando dividido em cenário padrão e um cenário otimizado, com redução de 20% na quantidade de ureia aplicada. No segundo cenário, avaliou-se o impacto do recolhimento de palha de cana-de-açúcar na intensidade de carbono do biocombustível, enquanto no terceiro cenário, avaliou-se o impacto da inclusão do milho na usina de etanol na entressafra da cana-de-açúcar. O estudo foi realizado utilizando a RenovaCalc, ferramenta de cálculo oficial do RenovaBio, que compreende um conjunto de planilhas em Excel e é utilizada para contabilizar a intensidade de carbono de biocombustíveis, resultando na Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA). A combinação da NEEA com o volume de biocombustível elegível comercializado irá resultar nos Créditos de Descarbonização (CBIOs), que se transformará em receita para as usinas de biocombustíveis. Os cálculos da intensidade de carbono são feitos com base na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), considerando ?Mudanças Climáticas? como categoria de impacto. O escopo ?do poço à roda? foi assumido, de forma que todos os consumos de materiais e de energia ao longo do ciclo de vida do etanol, juntamente com todas as emissões ao meio ambiente, foram contabilizados. O cenário 3 foi o que teve a maior emissão de CBIOs. Na usina flex foram necessários 678,40 L de etanol hidratado para emitir um CBIO, ou seja, 2,5% menos combustível quando comparado ao cenário 1 otimizado e 1,4% menos combustível quando comparado do cenário 2.
Palavras-Chave: | Cana-de-açúcar; RenovaBio.
Thesagro: | Cana de Açúcar; Carbono; Ciclo de Vida; Etanol; Milho.
Thesaurus Nal: | Bioethanol; Corn; Greenhouse gas emissions; Life cycle assessment; Sugarcane.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225449/1/Pighinelli-Utilizacao-renovacalc-2021.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (17014-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS