Data/hora: 23/06/2024 07:29:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/02/2001
Data da última atualização: | 14/04/2008
Autoria: | MARTINEZ, C. M. F.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentacao Agropecuaria.
Título: | Utilização da técnica de automontagem para preparação de filmes ultrafinos de lisozima e polieletrólitos.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO INTERUNIDADES EM CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (SICEM 2000), 3., 2000, São Carlos. Programa e resumos... São Carlos: USP-EESC-CETEPE, 2000. p. 103-104.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O procedimento da tecnica de automontagem consiste em imergir um substrato previamente tratado em uma solucao aquosa contendo polication. Uma vez completada a adsorcao dessa primeira camada, o sistema substrato com o filme adsorvido, e entao lavado numa solucao aquosa geralmente de mesmo pH da solucao polimerica. Apos a lavagem, o substrato e imerso na solucao anionica formando a primeira bicamada. A repeticao desses passos leva a formacao de multicamadas alternadas de polication-polianion com numero de bicamadas variavel de acordo com a concentracao ionica da solucao, densidade de carga do substrato, pH e tempo de imersao do substrato. E possivel realizar a automontagem de biopolimeros de forma a obter filmes ultrafinos, desde que sejam atendidas as exigencias discutidas acima, esses filmes poderao ser testados como sensores, onde os filmes nanocompositos resultantes sao heteroestruturas em que materiais biologicos sao colocados entre polieletrolitos sinteticos [Decher, G et al (1994)].
Palavras-Chave: | Automontagem; Filmes; Instrumentacao; Lisozima; Polianion; Polication; Polieletrolitos; Tecnica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5838-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00105 -  - 2000.00105 - DIS