Data/hora: 03/06/2024 09:20:15

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - A
Data corrente: | 17/03/1997
Data da última atualização: | 01/02/2024
Autoria: | MELO, F. de B.; COELHO, M. A.; FERRYRA H. F. F.
Afiliação: | FRANCISCO DE BRITO MELO, CPAMN; M. A. COELHO, UFC; F. F. FERREYRA H., UFC.
Título: | Efeitos do gesso e da concentracao salina da agua na condutibilidade do solo.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v. 12, n. 2, p. 89-92, 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os efeitos da aplicação de gesso e de soluções eletroliticas na condutibilidade hidráulica do solo saturado foram determinados em colunas de três solos aluviais de diferentes classes texturais. O gesso, em quantidade suficiente para substituir 100% do sódio trocável foi incorporado a camada superficial das colunas montadas em permeametros de carga constante. Em outro conjunto de colunas, a condutibilidade hidráulica foi determinada, utilizando-se soluções eletrolíticas. a deteminação foi iniciada com a solução de maior concentração. Da aplicação do gesso resultaram aumentos na condutibilidade hidráulica dos três solos, os quais tiveram valores nulos nas testemunhas. A condutibilidade hidráulica determinada com a aplicação da solução de maior concentração apresentou valores entre cinco e dez vezes mais elevados que os obtidos com a aplicação do gesso. Em todos os tratamentos , a textura do solo influenciou os valores da condutibilidade hidráulica, correspondendo os mais altos ao solo de menor teor de argila.
Palavras-Chave: | Condutibilidde hidráulica; Correção.
Thesagro: | Salinidade; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (4079-1) - UPC - AP - PP - 631.405 -  - 631.405 - DIS