Data/hora: 15/06/2024 11:35:59

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 04/10/2006
Data da última atualização: | 14/11/2018
Autoria: | QUEIROZ, S. C. do N. de; MELO, L. F. C.; JARDIM, I. C. S. F.
Afiliação: | SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; L. F. C. MELO, IQ/Unicamp; I. C. S. F. JARDIM, IQ/Unicamp.
Título: | Poly(methyloctadecylsiloxane) immobilized on silica by y radiation for use in solid-phase extraction.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Journal of Chromatography A, Amsterdam, v. 948, p.171-176, 2002.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | This work presents a fast, easy and effective procedure to obtain silica-based C[18] type sorbents for use in solid-phase extraction (SPE). The solid-phase was made by depositing a polymer, poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS), on the silica support followed by immobilization using ? irradiation. The method presents an application of green chemistry in the analytical laboratory, since there are no toxic residues after the synthesis. Water samples spiked with a mixture of pesticides (benomyl, tebuthiuron, diuron, simazine, atrazine and ametryn) were extracted in the off-line mode in order to evaluate the performance of this sorbent.
Thesagro: | Agrotóxico; Amostragem; Análise química; Raio Gama.
Categoria do assunto: | W Química e Física
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6422-1) - UPC - AP - DQ -  -  - 2006.00013 - DIS